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中国国检测试控股集团股份有限公司见证检测委托合同单
（运动场地-GB/T 43566-2023）
委托编号：                                                          工程代号：
	*委托单位
	

	*生产单位
	

	*工程名称
	

	*施工单位
	[bookmark: _GoBack]
	*试样编号
	

	*见证单位
	
	*使用部位
	

	*见证人（签名）
	
	*见证人电话
	

	*样品名称
	
	商    标
	
	等    级
	

	*型号规格
	
	生产日期
	
	批    号
	

	*样品数量
	
	*代表数量
	

	*检测依据
	
	*判定依据
	□GB/T 43566-2023  □GB 36246-2018 
□其它：            

	*样品类型
及检测项目
	□人造草面层
	□教学场地
□训练场地 
□比赛场地
	/
	□外观

	
	
	
	纵向密度标称值：___针/m
横向密度标称值：___针/m
草丝高度标称值：___mm
草丝克重标称值：______g/1000m
	规格尺寸
（□全选）
	□纵向密度；□横向密度；□草丝高度；
□草丝克重；

	
	
	
	草丝高度标称值：___mm
簇密度标称值：___针/m2
草丝形状：1.□开网丝 □单丝（单选）
2.□直丝 □卷曲丝
（可多选）
	理化性能（□全选）
	□渗水性（充矽砂前）；□耐酸性；□耐碱性；□草丝拉断力；□草丝耐磨性保留率；□老化试验后的草丝拉断力保留率；□耐气候色牢度;□低温试验(1.□草丝拉断力保留率；2.□单簇草丝拔出力保留率)；□单簇草丝拔出力；□底布拉断力（□纵向、□横向）

	
	
	
	填充类型：□填充式，
颗粒填充量______kg/m2，
石英砂填充_____kg/m2 ；
□无填充式
草丝形状：1.□开网丝
 □单丝（单选）
2.□直丝 □卷曲丝
（可多选）
	有害物质含量和释放量
（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；
□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞；
□总挥发性有机化合物（TVOC）；□苯；
□甲苯、二甲苯、乙苯总和；□甲醛；

	
	
	
	
	物理机械性能
（□全选）
	□冲击吸收；□垂直变形；□渗水速率；
□阻燃性；□防静电性能；□草丝氧化诱导时间；

	
	
	
	连接工艺：□缝制 
□非缝制
	耐久性能（□全选）
	连接强度（□全选）
	□普通状态下（连接强度、剥离强度）；
□热水浸泡后（拉伸强度、剥离强度）

	
	
	
	/
	
	耐老化性能
	□人工气候1500h后，草丝拉断力

	
	填充砂
	/
	基本性能：（□全选）
	□外观；□粒径；□二氧化硅含量
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	*样品类型及检测项目
	合成材料填充颗粒
	□聚氨酯类
□含丙烯腈或卤化橡胶
□其他橡胶（如三元乙丙、丁苯、天然橡胶等）
	有害物质含量、高聚物及气味：（□全选）
	□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞；□高聚物总量；□气味等级；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（仅聚氨酯类适用此项）

	
	
	
	有害物质释放量：（□全选）
	□总挥发性有机化合物（TVOC）；□甲醛；□二硫化碳；

	
	
	
	耐老化性能 
	□人工气候老化1500小时（外观、粉化、灰卡等级）；

	
	胶
粘
剂
	□水基型
□溶剂型
□本体型
	□单组份 
□多组份
（配比     ） 
□质量比
□体积比
	有害物质含量：（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□短链氯化石蜡（C10-C13）；□游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和；□挥发性有机化合物含量；□游离甲醛；□苯；□甲苯、二甲苯和乙苯总和；□可溶性铅；□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞

	
	缓
冲
垫
	/
	有害物质含量：（□全选）
	□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞

	
	
	
	有害物质释放量：（□全选）
	□总挥发性有机化合物（TVOC）；□甲醛；

	
	
	
	物理机械性能：（□全选）
	□厚度；□冲击吸收；□垂直变形；□拉伸强度；□拉断伸长率；□渗水速率；□尺寸稳定性；□压缩变形；

	
	
	
	耐老化性能
	□湿热老化336小时（拉伸强度、拉断伸长率）；

	*报告提交方式
	□自取   □邮寄
	*检测后剩余样品处理要求
	□取回  □中心处理

	报告邮寄地址
	

	备  注
（需说明事项）
	

	1、以上信息由委托方填写，*项为必填项；委托人应对其提供的资料、信息和样品的真实性和准确性负责。检测单位对检测结果的准确性负责，保护委托单位的机密和所有权。
2、本单一式两联，第二联为客户取报告凭证；若本单内容有变动，请委托单位填写《检测信息变更/中止检测申请表》。
3、检测报告进度查询说明：进入CTC线上服务平台（http://www.ctc-online.cn），使用委托人手机号注册，在“设置-个人中心”中维护委托人姓名，点击“我的订单”，即可查询。
4、送样检测我中心仅对收样负责。若对检测结果有异议，请在报告发出后15个工作日内提出。
5、若因委托方原因需要更改检测报告，请在报告发出后1年内提出，逾期不再受理。
6、委托方要求取走剩余样品时，请在报告发出后20个工作日内取回，逾期剩余样品中心将统一处理；样品领取后不再受理异议申诉。

	*委托人（签名）
	
	*联系电话（手机）
	
	邮 箱
	

	*送检人（签名）
	
	*联系电话（手机）
	
	邮 箱
	

	标识封志完整
	□是            □否

	样品状态
	
	检测费用（元）
	

	收样人（签名）
	
	收样日期
	     年    月    日

	取报告人（签名）
	
	取报告日期
	     年    月    日
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地址：北京市朝阳区管庄东里1号检验认证大楼     业务接待电话：400-010-0010、（010）51167681        业务咨询QQ：993124602
线上服务平台：http://www.ctc-online.cn             微信公众号：国检集团客户服务中心             业务咨询邮箱：ywjd@ctc.ac.cn
收款人：中国国检测试控股集团股份有限公司       汇款账号：0200 0068 0901 4437 256                 开户行：工行北京管庄支行
发布日期：2024年05月15日                     修订日期：2026年05月22日                   实施日期：2024年05月16日
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