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中国国检测试控股集团股份有限公司检测委托抽样合同单
[bookmark: _Hlk166669156]□国家建筑材料测试中心/□国家建筑材料质量检验检测中心
（运动场地-GB/T 43565-2023）
委托编号： 
	*委托单位
	

	*受检单位
	

	*生产单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	

	施工单位
	

	*样品名称
	
	商    标
	

	*型号规格
	
	样品编号
	

	*生产日期
	
	样品编号
	

	*检测依据
	
	*判定依据
	□GB/T 43565-2023  □GB 36246-2018 
□其它：

	*样品类型
及检测项目
	现浇型和预制型面层
	□渗水型
□非渗水型
	□比赛用篮球场地
□教学和训练用篮球场地
	厚度
	□厚度（平均厚度为现场检测项目，如送检仅提供所检样品实测数据。测物理性能需测样品厚度。）

	
	
	
	
	物理性能（□全选）
	□冲击吸收；□垂直变形；□球反弹率；□拉伸强度；□拉断伸长率；□抗滑值（20℃）；□阻燃性能；
□色牢度

	
	
	
	
	耐老化物理性能：
（□全选）
	□人工气候加速老化1500小时（拉伸强度、拉断伸长率）；
□湿热老化336小时（拉伸强度、拉断伸长率）

	
	
	
	
	有害物质及无机填料含量：（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□18种多环芳烃总和（面层整体+面层上表面5mm）；□苯并[a]芘；□短链氯化石蜡（C10-C13）；□3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷（MOCA）；□游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和；□游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）；□可溶性铅；□可溶性铬；□可溶性镉；
□可溶性汞；□无机填料

	
	
	
	
	有害物质释放量及气味：（□全选）
	□总挥发性有机化合物（TVOC）；□苯；□甲苯、二甲苯、乙苯总和；□甲醛；□二硫化碳；□气味等级

	
	非固体原材料
	□水基型
□溶剂型   □本体型
	□单组份
□多组份（配比：                               固化剂为          ）
□质量比
□体积比
□施工用量______kg/m2
养护时间______d
（测试释放量和气味需提供）
	必检项（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□短链氯化石蜡（C10-C13）；□游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和；□挥发性有机化合物含量；□游离甲醛；□苯；□甲苯、二甲苯和乙苯总和；□可溶性铅；
□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞

	
	
	
	
	选择项（□全选）
	有害物质含量：（□全选）
	□短链氯化石蜡（C10-C13）；□挥发性有机化合物含量（沸点在正十六烷以下）；□游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）

	
	
	
	
	
	有害物质释放量及气味：
（□全选）
	□总挥发性有机化合物（TVOC）；□苯；□甲苯、二甲苯、乙苯总和；□甲醛；□气味强度
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中国国检测试控股集团股份有限公司检测委托抽样合同单
□国家建筑材料测试中心/□国家建筑材料质量检验检测中心
（运动场地-GB/T 43565-2023）
	*样品类型及检测项目
	固体
原材料
	□底胶层填充颗粒
	□聚氨酯类
□含丙烯腈或卤化橡胶
□其他橡胶（如三元乙丙、丁苯、天然橡胶等）
	必检项（□全选）
	□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；
□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞；□高聚物总量；

	
	
	
	
	选择项（□全选）
	有害物质含量（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；
□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；
□4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（仅聚氨酯类适用此项）

	
	
	
	
	
	耐老化性能
	□人工气候老化1500小时（外观、粉化、灰卡等级）；

	
	
	□半预制复合型面层用底胶卷材（块材）
	□聚氨酯类
□非聚氨酯类

	必检项（□全选）
	□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；
□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞；□高聚物总量；

	
	
	
	
	选择项（□全选）
	厚度和物理机械性能：
（□全选）
	□厚度；□冲击吸收；□垂直变形；□拉伸强度；
□拉断伸长率； 

	
	
	
	
	
	有害物质含量：
（□全选）
	□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）总和；□3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）总和；□4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）（仅聚氨酯类适用此项）

	
	
	
	
	
	有害物质释放量及气味：
（□全选）
	□总挥发性有机化合物（TVOC）；
□苯；□甲苯、二甲苯、乙苯总和；□甲醛；□二硫化碳；
□气味强度

	
	
	
	
	
	耐老化性能：
（□全选）
	□人工气候老化1500小时（拉伸强度、拉断伸长率）；
□湿热老化336小时（拉伸强度、拉断伸长率）

	
	
	□铺装前预制型面层
	必检项（□全选）
	□18种多环芳烃总和；□苯并[a]芘；□可溶性铅；
□可溶性铬；□可溶性镉；□可溶性汞；

	*抽样基数
	
	*抽样数量
	

	*抽样方式
	□随机抽样      □其他
	*封样方式
	□封条   □封签   □其他

	*抽样日期
	
	*封样状态
	

	*抽样地点
	
	*检测类别
	□抽样检测   □型式检验

	*是否需要分包
	□是，经委托方认可同意：                  项目分包  □否 
	分包项目是否合出报告：□是 □否

	*报告类型
	□电子报告  □纸质报告
	*报告语种及纸质报告份数
	□中文   份 □英文   份
□中英对照   份

	纸质报告提交方式
	□自取   □邮寄
	*检测后剩余样品处理要求
	□取回  □中心处理

	报告邮寄地址
	

	备  注
（需说明事项）
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中国国检测试控股集团股份有限公司检测委托抽样合同单
□国家建筑材料测试中心/□国家建筑材料质量检验检测中心
（运动场地-GB/T 43565-2023）
	说    明
	1、以上信息由委托方填写，*项为必填项；委托人应对其提供的资料、信息和样品的真实性和准确性负责。检测单位对检测结果的准确性负责，保护委托单位的机密和所有权。
2、本单一式两联，第二联为客户取报告凭证；若本单内容有变动，请委托单位填写《检测信息变更/中止检测申请表》。
3、报告进度查询及电子报告下载说明：登录客户在线服务平台（http://www.ctc-online.cn），点击“我的订单”-“进行中的订单”，查询预计完成日期信息。在“已完成的订单”中点击蓝色报告编号下载电子报告。
4、送样检测我中心仅对收样负责。若对检测结果有异议，请在报告发出后15个工作日内提出。
5、若因委托方原因需要更改检测报告，请在报告发出后1年内提出，逾期不再受理。
6、委托方要求取走剩余样品时，请在报告发出后20个工作日内取回，逾期剩余样品中心将统一处理；样品领取后不再受理异议申诉。

	以上内容属实，我单位无异议。
（单位盖章）
委托单位经手人（签名）：
*联系电话（手机）：
*邮    箱：
	抽样人/封样人（签名）：


（单位盖章）

	样品状态
	
	检测费用（元）
	

	收样人
（签名）
	
	收样日期
	          年    月    日

	取报告人
（签名）
	
	取报告日期
	[bookmark: _GoBack]          年    月    日
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地址：北京市朝阳区管庄东里1号检验认证大楼     业务接待电话：400-010-0010、（010）51167681        业务咨询QQ：993124602
线上服务平台：http://www.ctc-online.cn             微信公众号：国检集团客户服务中心             业务咨询邮箱：ywjd@ctc.ac.cn
收款人：中国国检测试控股集团股份有限公司       汇款账号：0200 0068 0901 4437 256                 开户行：工行北京管庄支行
发布日期：2024年05月15日                     修订日期：2024年11月11日                 实施日期：2024年05月16日
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