
管道防腐层完整性检测成套设备
1、 招 标 人：中国建材检验认证集团股份有限公司

2、 招标编号：CTC-2020iFS01
3、 招标内容：管道防腐层完整性检测成套设备
	序号
	名称
	主要性能指标
	数量/台

	1
	埋地管道防腐层检测仪
	埋地管道路由探测
外防腐层缺陷点定位及评估
	2

	2
	管道定位仪
	埋地管道精准定位：埋深、走向、路径和信号电流强度
	2

	3
	防腐层测厚仪
	量程：0-13mm
精度：±(0.02mm+3%)
	1

	4
	防腐层测厚仪
	量程：0-15mm
精度：±（5μm+0.75%读值）
	1

	5
	电火花检漏仪
	检测厚度：0.05-10mm
	1

	6
	土壤电阻率测试仪
	精度3.0%，规格：0-1/10/100Ω，小分格0.01Ω（四钮）
	1

	7
	接地电阻测试仪
	四种类型接地测试：
三极和四极电位降（使用地桩）
四极土壤电阻率测试（使用地桩）
选择性测试（使用地桩和1个钳口）
无桩测试（仅使用2个钳口）
	1

	8
	数字万用表
	电压量程50mV-1000V
电流量程500μA-10A
	2

	
	
	共 计
	11


4、 招标文件售价：300元/套。
为便于我公司向投标方发送招标文件，请在投标人汇款时注明“**公司参加管道防腐层完整性检测成套设备采购项目”。

[image: image1.png]R R AR AR AT

PEELS
WBABH S 911100—06101123421](
HhERTHE e X AR 1 S itk 010-51167580
pivakiv:l Iﬁihﬁ‘é‘&iﬁ 0200006809014437256





5、 招标介绍：/
6、 投标人资格要求：

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

    1）具有独立承担民事责任的能力；

    2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票）；

    3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(2)按照招标公告要求购买了招标文件。
7、 送达投标文件截止时间：2020年04月08日17：00
8、 送达投标文件地点：中国建材检验认证集团股份有限公司
9、 开标时间：2020年04月10日
10、 招标结果：由中国建材检验认证集团股份有限公司以电话或E-mail形式通知各投标方
11、 联系方式：
    地址：北京市朝阳区管庄东里1号建材院检验认证大楼6层检验管理部

电话：010-51167974 

邮箱：yhy@ctc.ac.cn

邮编：100024 

联系人：于鸿雁 

