
[image: image1.png]E S EED




招 标 文 件

招标编号：ACTC-2023001
招标名称：门窗反复启闭性能及力学性能测试设备采购
中国建材检验认证集团安徽有限公司

二〇二三年四月十四日

第一部分  投标邀请

中国建材检验认证集团安徽有限公司因门窗性能检测需要，需购置一套门窗反复启闭性能、力学性能等检测设备。现就该项目的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力和法人资格的供应商参加本次采购活动。
1、 项目名称：门窗反复启闭性能及力学性能测试设备采购
2、 技术参数：详见附件一《技术附件》

3、 采购预算：¥350,000.00元
4、 送达投标文件截止时间：2023年4月28日17：30

5、 送达投标文件地点：中国建材检验认证集团安徽有限公司
6、 开标时间：2023年5月5日14：30

7、 招标结果：由中国建材检验认证集团安徽有限公司以电话或E-mail形式通知各投标方

8、 联系方式：

地址：安徽省合肥市包河区望江东路60号 

电话：0551-63439300 

邮箱：13145659175@163.com
邮编：230051 

联系人：宋倩倩 

如在投标过程中有相关技术方面的问题，请联系  陶宗硕  工程师

联系电话：17805650099

第二部分  投标人须知


1、 说明
1、 投标人基本资质要求（以下要求为本次投标报名材料，需提前发至邮箱：13145659175@163.com）
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票）；
（3）具有履行合同所必需的售后服务和专业技术能力；
（4）符合公司合格供应商要求。
2、我公司将招标相关信息发布在中国建材检验认证集团安徽有限公司等网站（http://ahctc.cn/）上，有意投标的供应商请与相关人员联系。

3、交货要求

3.1交货周期：1个月内

3.2交货时提供设备合格证书。

4、付款方式：本合同签订后一个月内支付合同总价的30％作为合同预付款；在所有合同产品投入运行并经调试验收合格（符合合同有关条款），在卖方提交合同总价全额的有效13%增值税专用发票后（增值税税率如遇国家法律法规调整，以既定不含税价格按照新税率办理发票结算），买方在一个月内支付合同总价款的60%作为到货款；合同总价款的10％作为产品的质保金，待产品投运满一年，产品验收合格后的一个月内〔扣除因卖方责任而承担的费用〕付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未按规定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。
二、招标文件

    投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

1、 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知中国建材检验认证安徽有限公司。中国建材检验认证集团安徽有限公司对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

2、 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，中国建材检验认证集团安徽有限公司可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向中国建材检验认证集团安徽有限公司回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，中国建材检验认证集团安徽有限公司有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、计量费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请做相关说明。
3）投标人应准备投标文件正本1份和副本4份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，信封上均应：

1） 标明项目名称

2） 在信封的封装处加盖投标人公章

3） 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至中国建材检验认证集团安徽有限公司。

2） 如中国建材检验认证集团安徽有限公司因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）中国建材检验认证集团安徽有限公司有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

中国建材检验认证集团安徽有限公司将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。
六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分。同一型号的设备在相同配置和服务承诺的情况下原则上实行最低价中标。

确定成交供应商后，中国建材检验认证集团安徽有限公司将以书面或电话方式通知各投标方。

附件一：招标内容
	门窗反复启闭性能及力学性能测试设备采购

	1
	项目名称
	门窗反复启闭性能及力学性能测试设备采购

	2
	项目数量
	1套

	3
	项目用途
	用于测试推拉门窗、平开门窗反复启闭性能和力学性能。

	4
	基本配置
	满足平开门和推拉门尺寸偏差、玻璃装配、手动门启闭力、反复启闭性能、耐垂直荷载性能、耐软重物撞击性能、抗静扭曲性、手动开启力和反向阻止力等指标测试。

	5
	技术要求
	满足GB/T 29739-2013、GB/T 9158-2015、GB/T 20909-2017标准要求，其中平开门和推拉门反复启闭性能必须满足GB/T 41659-2022标准要求，同时应满足所测试门体重量可大于250kg。

	6
	技术指标
	1.电源电压：380V

2.门窗(扇)开启角度：0°-90°

3.门窗(扇)开启速度：0.2m/s-0.5m/s可调

4.下悬功能：自由下悬，电机驱动关闭，关闭速度0m/s-0.3m/s可调

5.开启位置停顿时间：1s-4s可调

6.试验次数0-99999次，可设定，带断电记忆功能

7.试件最大尺寸：2400*2000*100mm(高、宽、厚)：

8.控制方式：PLC自动控制

9.运行驱动：伺服电机

10.带执手解锁操作，伺服电机驱动

11.门窗启闭力作用在执手上，且实时与门扇、窗扇垂直
12.显示方式：工业液晶触摸屏

13.设定方式：液晶屏数字设定

14.悬垂吊重试验：负载500N，位移精度0.01mm。

15.翘曲弯曲试验：负荷300N+10N，位移精度0.01mm

16.弯曲变形试验：负荷200N+10N，位移精度0.01mm

17.大力关闭试验：负荷F=75PaXS(窗扇面积)

18.气源：0.6m³/min，0.7MPa

19.适用试件形式：内平开门窗、推拉门窗及电动推拉门

	7
	技术服务
	中标方协助招标方安装设备，并提供使用培训。


附件二

                                                    正 本
投 标 文 件

招标单位：中国建材检验认证集团安徽有限公司

招标项目： 

招标编号：
投标单位：

投标时间：××××年×月×日
1、预购仪器设备分项报价表

	参数

	设 备 名 称
	型 号 规 格
	数 量
	单 价
	总 价

	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	

	付款方式
	


2、预购仪器设备说明一览表

	设备名称
	型号规格
	主要功能
	数量
	装运港
	目的港

	
	
	
	
	
	


3、仪器设备生产厂家简介

4、预购仪器设备技术协议书

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（包括技术指标偏离表）
④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合      标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）
5、用户名录

6、资质证明文件

7、法定代表人授权书

8、防止商业贿赂承诺书（按要求填写并加盖公章）

防止商业贿赂承诺书
为营造健康的商业环境，防止商业贿赂行为、维护买卖双方共同的合法权益，保证买卖双方商业合作关系健康有序发展，本单位郑重承诺，在销售在销售              （仪器设备）产品或服务过程中：
1、严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的原则，拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当商业行为；
    2、不向贵单位工作人员提出要求配合或协助进行包含不正当手段获取商业机会或商业利益在内违法行为的请求；
3、不向贵单位工作人员提供各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品及安排的宴请、旅游、娱乐活动；
4、接受贵单位对双方合作期间对本承诺执行情况的监督，并主动配合贵单位相关调查工作。
              承诺单位（ACTC的供应商）：
（盖章）
承诺人/职务：
联系电话：
日期：
