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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	北京交大-国检集团智慧环境联合研究中心建设项目

	建设单位
	中国建材检验认证集团股份有限公司

	法人代表
	马振珠
	联系人
	丛林

	通讯地址
	北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层

	联系电话
	13381299712
	传真
	/
	邮政编码
	100024

	建设地点
	北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建(改扩建(技改□
	行业类别

及代码
	检测服务M7452

	占地面积

(平方米)
	1450.1
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	350
	其中：环保投资(万元)
	25
	环保投资占总投资比例
	7.14%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2021年3月

	工程内容及规模：

一、项目由来

中国建材检验认证集团股份有限公司（下文简称“国检集团”）和北京交通大学依托北京市卓越青年科学家项目（简称“卓青项目”）和北京市国际科技合作基地建设需求，充分利用国检集团现有优异的检测平台和行业的影响力，双方拟联合建立北京交通大学（国检集团）环保技术研究院。国检集团在实验条件、办公空间、硕博士联合培养及共建经费上予以重点支持，并结合双方优势搭建集特色化、国际化、产业化一体化产学研用服务平台，成为交通-环保领域国内一流专业化技术团队和行业咨询机构，服务社会和国家，并力争3年之内建成以交通污染控制与生态修复为特色的北京市实验室。

本项目建设内容为智慧环境实验室，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目需开展环境影响评价工作。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十五、研究和试验发展”类别中“98 专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制环境影响报告表。

受建设单位的委托，北京益普希环境咨询顾问有限公司承担本次环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据建设单位提供的项目有关资料，在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，以国家和地方相关法律法规、环评导则等为准则，编制了本环境影响报告表。

二、项目概况

1、地理位置及周边关系

（1）地理位置
本项目建设地点位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，地理坐标为：北纬39°54′56.03″，东经116°35′18.79″。本项目具体地理位置图见附图1。

（2）周边关系
本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层。本项目东侧约6m处为建筑材料工业技术情报所研究院办公西区；南侧约10m处为院内道路（常营一街）；西侧约4m处为总院五色石宾馆（目前五色石宾馆已基本无人居住）；北侧约12m处为总院运动场。

本项目所在国检集团综合实验楼的主体结构分为地上十一层，地下二层，集实验楼、办公室、报告厅、展览室、会议室为一体。各楼层主要使用功能如下：

地下二层：人防物资库、地下停车场、机房；
地下一层：可供参观的重要仪器设备展厅、污水处理设备；

地上一层：业务接待大厅；

地上三层：中心实验室；

地上四层：材料分析与安全认证、耐火材料检验、材料辐射安全检验认证部；
地上五层：金属装饰装修与管材检验认证部、涂料与胶粘剂检验认证部；
地上六层：水泥检验认证部、校准与能力验证部；
地上七层：玻璃检验认证部、技术研发中心；
地上八层：办公中心；
地上九层：建筑工程检验认证事业部；
地上十层：陶瓷与石材检验认证部、仪器设备研发部；
地上十一层：新闻大厅。
项目周边关系图见图2。

2、建设内容及规模

本项目利用国检集团综合实验楼二楼进行综合装修建设北京交大-国检集团智慧环境联合研究中心项目。项目建成后为北京交通大学提供联合试验场地，主要研究典型工业废水处理与系统节能降耗方向，智慧交通环境污染控制关键技术开发与管理方向，催化新材料、新技术开发与应用方向和现代分析测试新技术开发与应用。项目建成后，预计年试验次数约为2000次。本项目组成与内容见表1-1。
表1-1  工程组成与内容

工程类别

名称

组成及内容

主体工程

准备室
建筑面积9.84m2，用于标准样品或溶液配制。
天平室
建筑面积8.84m2，用于药品称量。
环境微生物平台
建筑面积124.2m2，用于微生物水处理实验研究，主要进行厌氧氨氧化实验，进行模拟废水处理实验以及其他小型微生物水处理实验。所有微生物均为环境友好微生物，不做有传染性细菌与病毒实验。
环境能源材料平台
建筑面积121.06m2，主要进行臭氧氧化、光催化实验。臭氧制备在通风橱中进行。臭氧用量小于1-2L/min。光催化实验无特殊环境要求。
环境微生物研究平台
建筑面积55.15m2，进行DNA检测，基因扩增等，细胞观测等。
环境材料分析平台
建筑面积49.36m2，有机污染物检测，材料表征。
分析平台1
建筑面积28.18m2，用于材料原位特性表征。
分析平台2
建筑面积26.24m2，用于材料原位特性表征（电化学特性）。
材料原位合成平台
建筑面积24.30m2，用于材料原位合成（原子层沉积，气相沉积），水合反应。
高温室
建筑面积24.30m2，进行材料烧结制备以及高温灭菌。
创新工厂
建筑面积25.07m2，进行3D打印，小型装备组装，加工。
辅助工程

办公

主要布置于二层东侧，分为主任办公室、教师办公室和学生办公室，用于日常办公、休息。
储运工程

冷库
建筑面积16.2m2，存放水样。
药品暂存室
建筑面积5.46m2，暂时存储1-2天常规实验药品，同时放置专用化学品柜，用于存储危险物质。
依托工程

污水处理设施
生活污水、洗涤废水和厌氧氨氧化实验废水依托国检集团综合实验楼现有污水处理设施进行处置。
危废暂存间
危险废物暂存于国检集团现有危废暂存间，定期交由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置。
公用工程
给水系统

用水包括生活用水、洗涤用水，由市政管网提供自来水，自来水总用量440t/a。

排水系统

经污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂。
供电系统

由市政提供。
环保工程

废气治理

实验废气经活性炭过滤、吸附等装置处理后通过45m高的排放口排放。

废水治理

厌氧氨氧化处理后的废水、实验室洗涤废水和生活污水一起经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂。
噪声治理

选用低噪声设备，合理布局；基础减振和墙体隔声。
固废治理

生活垃圾分类收集，能够回收利用的由指定的物资回收部门回收处理，不能回收利用的部分由环卫部门定期清运；危险废弃物交由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置。
3、 项目总平面布置

本项目总建筑面积约1200m2，内部主要为实验室（包括准备室、天平室、环境微生物平台、环境能源材料平台、环境微生物研究平台等）、办公区、冷库和药品暂存室等。项目具体平面布置图见附图3。

4、主要原辅材料及主要设备

（1） 主要检测样品及原辅材料

表1-2  主要化学品及原辅材料一览表

序号

名称
年消耗量

最大储存量

备注

1

氨基磺酸
100g
500g

/

2

氨基磺酸铵

100g

500g
/
3

氨水

100g

500g

/

4

丙酸

500g

500g

/

5

次氯酸钠

100g

500g

/

6

碘化钾

100g

100g

/

7

靛蓝

100g

100g

/

8

靛蓝二磺酸钠

100g

100g

/

9

丁酸

100g

100g

/

10
二水草酸钛钾

100g

100g
/
11
二水合草酸

100g

100g
/
12
二水合磷酸二氢钠

100g

100g
/
13
腐殖酸

100g

100g
/
14
硅烷偶联剂

100g

100g
/
15
过氧化氢

100g

500mL

强氧化性

16
磺胺

100g

50g
/
17
磺胺嘧啶

100g

50g

/

18
甲醇

5kg

500mL
易燃化学品
19
酒石酸锑钾水合物

100g

500mL
/

20
邻菲啰啉

100g

100g

/

21
磷酸

1000 mL

500mL
腐蚀性化学品

22
磷酸二氢钾

100g

500g
/

23
磷酸氢二钾

100g

500g
/

24
硫代硫酸钠

100g

500g
/

25
硫酸

5L

1000mL
腐蚀性化学品

26
硫酸铵

15000g

500g
/

27
硫酸镁

100g

500g

/
28
硫酸铁

100g

500g
/

29
硫酸亚铁

100g

500g
/

30
硫酸亚铁铵

100g

500g
/

31
硫酸银

100g

500g
/

32
六水合硫酸铁铵

100g

500g
/

33
六水合氯化钴

100g

500g
/

34
六水合氯化镁

100g

500g
/

35
六水合三氯化铁

100g

500g
/
36
氯化钙

100g

500g
/

37
氯化钾

100g

500g
/

38
氯化镍

100g

500g
/

39
氯化亚锡

100g

500g
/

40
钼酸钠

100g

500g
/

41
尿素

100g

500g
/
42
牛血清白蛋白

100g

500g
/
43
硼酸

100g

500g
/
44
七水合硫酸锌

100g

500g
/

45
七水合硫酸亚铁

100g

500g
/
46
氢氟酸

100g

500g
腐蚀性化学品
47
氢氧化钙

100g

500g
/
48
氢氧化钾

100g

500g
/
49
三氯化锑

100g

100g
/
50
麝香草酚

100g

500g

/
51
十二水合磷酸氢二钠

100g

500g
/
52
十二水合硫酸铵铁

100g

500g
腐蚀性化学品
53
叔丁醇
100g
50g
易燃化学品

54
水杨酸钠

100g

500g
/

55
四水合氯化亚铁

100g

500g
/

56
四水合钼酸铵

100g

500g
/

57
碳酸氢铵

100g

500g
/

58
无水磷酸二氢钠

100g

500g
/

59
无水硫酸铜

100g

500g
/

60
无水氯化钙

100g

500g
/

61
无水葡萄糖

100g

500g
/

62
无水碳酸钾

100g

500g
/

63
无水亚硫酸钠

100g

500g
/

64
无水乙酸钠

100g

500g
/

65
五水合硫酸铜

100g

500g
/

66
硝酸

500g

500g
腐蚀性化学品

67
硝酸银

100g

100g
/

68
盐酸

2000 mL

500g
腐蚀性化学品

69
乙二胺四乙酸钠

100g

500g
/

70
乙腈

5kg

500g
易燃化学品
71
乙酸

100g

500g
腐蚀性化学品

72
乙酸铵

100g

500g
/

73
无水乙醇

5kg

500g
易燃化学品
74
异丙醇

100g

500g
易燃化学品

75
正乙烷

5kg

500g

/

（2）本项目使用的主要化学试剂理化性质见表1-3。
表1-3  主要原辅材料性质表
名称

理化性质

毒性

危险性

腐蚀性

甲醇

分子式：CH3OH
无色透明液体，类似乙醇；粗品刺激难闻
密度：0.791g/mL
溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂
中等
易燃液体

—

乙醇

分子式：C2H6O
无色透明液体，水溶液剧透酒香的气味

密度：0.789g/mL
与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂
低等
易燃液体

—

乙腈

分子式：C2H3N
无色液体，有刺激性气味
密度：0.79g/mL
与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂
中等
易燃液体
—
正乙烷

分子式：C6H14
无色液体，有微弱的特殊气味
密度：0.66g/mL
不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂
低等
易燃液体
—
（3）本项目主要设备情况见表1-4、1-5和1-6。
表1-4  生物实验室主要设备一览表
序号

设备名称

数量（台/t套）

参数

布置位置

备注

1

高压灭菌锅

1

50L

高温室

特种设备
2

通风橱

9

直排风

实验室平台

直接与废气处理设施连接

表1-5  化学实验室主要设备一览表
序号
设备名称
数量（台/套）
型号
布置位置
1

台式高速冷冻离心机

1
H2050R
实验室平台

2

气相色谱仪

1
Agilent 7890B
环境材料检测平台

3

总有机碳分析仪

1
Vario TOC
环境材料检测平台

4

流动注射分析仪

1
AutoAnalyser3
实验室平台

5

微波消解萃取仪

1
Mars6
实验室平台

6

土壤植物固体模块分析仪

1
德国Elementar Vario TOC
环境材料检测平台

7

超纯水系统

1
Milli-Q Reference
实验室平台

8

自动控制型厌氧发酵罐

1
BLBI0-5GJ
实验室平台

9

多功能水质分析仪

1
WTW Multi3620
实验室平台

10

BOD5测定仪（配套恒温培养箱）

1
Oxitop IS6+LRH-250F
实验室平台

11

磁力搅拌器

5
Feb-85
实验室平台

12

冰箱

1
BCD-312WDPM
实验室平台

13

冷冻干燥机

1
Scientz-10N
实验室平台

14

离心机

1
H2050R
实验室平台

15

组合型多参数水质测定仪

1
5B-3B(V8)+LH-3BN
实验室平台

16

小型高速冷冻离心机

1
5424R
实验室平台

17

双光束紫外可见分光光度计

1
TU1900
实验室平台

18

便携式全自动水质采用器

1
TC-8000D
实验室平台

19

管式马弗炉

1
GSL-1400X
实验室平台

20

便携式全自动水质采用器

1
TC-8000D
实验室平台

21

制氧机

1
10g
实验室平台

22

紫外分光光度计

1
TU-1900
实验室平台

23

磁力搅拌器

1
AMM-97
实验室平台

24

超微量紫外可见分光光度计

5
Nano-100
实验室平台

25

离子色谱仪

1
ICS-600
环境材料检测平台

26

多功能水质分析仪

1
WTW Multi3620
实验室平台

27

电化学工作站

1
CHI660E
环境材料检测平台

28

组装分析仪（自制液相）

1
UC-3281\UC-3291s
环境材料检测平台

29

单道可调量程移液器

1
艾本德
实验室平台

30

加拿大爱克

1
VMUS-DG
实验室平台

31

卫华迪克

1
PGD3-H-03
实验室平台

32

紫外分光光度计

1
艾本德
实验室平台

33

磁力搅拌器

1
VMUS-DG
实验室平台

34

超微量分光光度计
1

NanoDrop One
实验室平台

35

傅里叶变换红外光谱仪
1

Spectrum two
环境材料检测平台

36

流式细胞仪
1

Accuri C6 plus
环境微生物检测平台
37

体视显微镜
1

SZX16
环境微生物检测平台
38

智能型超速离心机
1

Optima XPN-80
环境微生物检测平台

39

微电极研究系统
1

FX-6 UniAmp
环境材料检测平台

40

荧光定量PCR仪
1

QuantStudio3
环境微生物检测平台
41

超微量分光光度计
1

NanoDrop One
环境微生物检测平台
42

傅里叶变换红外光谱仪
1

Spectrum two
环境微生物检测平台
43

流式细胞仪
1

Accuri C6 plus
环境微生物检测平台
表1-6  主要安全设备设施一览表

序号

名称

型号规格

数量（台/套）

存放地点

1

洗眼器
复合式KC4

绍兴科恩
2
实验室
2

灭火器
干粉MF/ABC4

二氧化碳MT/5

南京江浦
20/20

通道
3
消火栓
SN65
井冈山玉捷
5

通道
4
消防喷淋
T-ZSTX15-68℃
井冈山玉捷

140

格栅吊顶上

吊顶下
5
烟雾感应器
JTY-GD-G3T

海湾
45
格栅吊顶上

吊顶下
6
急救药箱
创可贴、烫伤膏、纱布、急救带等
4

动物实验室洁净间、临时观察室、生物实验室、细胞间

7

防毒面具

3M6200+6006

6
实验室
8

防护手套

乳胶
2盒
实验室
9

护目镜

3M1621AF

10付
实验室
10
化学品吸附棉片

40cm*50cm*4mm
100片
实验室
11
化学品吸附棉索

7.6cm*1.2m
10
实验室
12
正压空气呼吸器

RHZKF/6.8L-30

2
实验室
表1-7  主要环保设备设施一览表

序号

名称

数量（套）

1

活性炭吸附装置

1

5、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为25人，年实验工作300天，工作制度为一班制度，每班8小时。厂区不设职工食堂和宿舍，员工食宿自理。

6、 公用工程

（1）给水

本项目用水由市政自来水官网供给，主要为生活用水和实验用水。

根据《北京市城市部分行业用水定额（试行）》（2001年）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），本项目不设食堂，运营期员工生活用水定额取40L/人·d，本项目共有实验人员25人，全年按300天计，生活用水量为300m3/a。
实验室用水主要为洗涤用水。根据建设单位提供的资料，本项目洗涤用水量为140m3/a。
综上，本项目新鲜水用量共计440m3/a。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水、洗涤废水和厌氧氨氧化实验废水。
①生活污水
根据《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）中相关规定，本项目生活废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放总量240m3/a；
②厌氧氨氧化实验废水
根据建设单位提供的资料，在环境微生物平台进行的厌氧氨氧化实验使用的水为采样污水，该废水含有微量氨氮，按照15个反应器，每个反应器每天产生处理废水约26.67L，则每天排放废水量约为400L。该过程产生的废水经过国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后，可直接排放，年排放量为120m3/a；
③洗涤废水

本项目实验室洗涤废水包括环境微生物平台实验室前三次浓度较高的洗涤废水、第四次及以后的低浓度洗涤废水以及其他实验室产生的洗涤废水。

洗涤废水的产生量按洗涤用水量的100%计，则洗涤废水的总产生量为140m3/a（0.467m3/d）。根据建设单位提供的资料，环境微生物平台实验室前三次含有实验试剂浓度较高的洗涤废水产生量约为0.1m3/a，经回收后作为危险废物，交由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置，则环境微生物平台实验室第四次及以后的低浓度洗涤废水以及其他实验室产生的洗涤废水的产生量为139.9m3/a。
因此，本项目废水量产生量为499.9m3/a。环境微生物平台实验室前三次浓度较高的洗涤废水经回收后作为危险废物，交由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置，第四次及以后的低浓度洗涤废水与厌氧氨氧化处理后的废水、其他实验室废水和生活污水一起经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂。
项目水平衡图见图1-1。
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图1-1  项目水平衡图（m3/a）
（3）供电

本项目供电由市政电网供应，可以满足项目用电需求。

（4） 采暖与制冷

本项目冬季由市政集中供暖，夏季由项目所在建筑中央空调提供制冷。

7、环保投资一览表

本项目总投资为350万元，其中环保投资为25万元，占总投资的7.14%。环保投资估算详见下表所示。

表1-8  环保投资概算

序号

名称

环保措施

环保投资（万元）

1

固废处置

依托已有危废暂存间
0

2

废气处理

活性炭吸附装置

20

3

噪声处理

消声、减震、隔声

5

4

废水处理

依托国检集团综合实验楼现有污水处理设施
0

合计

25

8、产业政策、选址符合性分析

（1）国家及地方产业政策的相符性

本项目为实验室建设项目，主要从事科研实验，为专业技术服务业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年8月27日国家发展改革委 第29号令）和《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于指导目录中“鼓励类、限制类及淘汰类”，为“允许类”建设项目。根据《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）>的通知》（京政办发［2018］35号），本项目不在其禁止和限制目录中，本项目建设符合国家和地方的产业政策。
（2）选址符合性分析
本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，现有房屋产权单位为中国建筑材料科学研究总院，土地用途为科研、设计、住宅。本项目为科研类项目，因此，本项目选址合理。

9、本项目与“三线一单”的符合性分析
根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号文）（2016年10月26日）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称“环评”）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项目结合生态环境部（原环境保护部）关于“三线一单”要求进行判定。

（1） 生态保护红线
根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字[2017]2号）有关精神，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发〔2018〕18号）（2018年7月6日），全市生态保护红线包括水源涵养、水土保持、生物多样性维护和重要河流湿地的生态功能重要区、水土流失生态敏感区，以及市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地。本项目建设地点位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，因此本项目不在北京市生态保护红线范围内，为允许建设项目。本项目与北京市生态保护红线关系位置图见附图5。

（2） 环境质量底线
本项目位于空气环境功能区中的二类区，执行二类标准，本项目实验室废气采用活性炭吸附装置+45m排气筒高空排放，废气可达标排放，不会对周边大气环境产生不利影响；本项目环境微生物平台实验室低浓度洗涤废水与厌氧氨氧化处理后的废水、其他实验室洗涤废水和生活污水一起经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂，本项目的建设不会对周边水环境产生不利影响；本项目位于声环境功能区1类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，本项目噪声经降噪措施处理后可达标排放，因此，项目声环境质量符合要求；本项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，危险废物分类收集，暂存于危废间内，委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期处置，固体废物不会对周边环境产生不利影响。本项目建设符合环境质量底线要求。

（3） 资源利用上线
本项目为专业实验室项目，利用现有建筑进行建设，无土建工程。本项目用水由市政自来水官网供应，且水源充足，用水量相对较少；本项目冬季由市政集中供暖，无燃煤等设施；本项使用的能源主要为电能，主要依托当地电网供电。因此，本项目建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

目前本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，同时本项目建设符合北京市产业政策要求，因此，本项目应为环境准入允许类别。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，利用现闲置有房屋进行建设，因此本项目建设不涉及原有污染问题。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置
朝阳区位于北京城区东部，西与东城区、丰台区、海淀区相毗邻，北连昌平区、顺义区，东与通州区接壤，南与大兴区相邻，辖域面积470.8km2。南北略长，最长约28km；东西稍窄，最宽约17km。区域地理坐标为北纬39°49′至40°5′；东经116°21′至116°38′。

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，地理坐标为：北纬39°54′56.03″，东经116°35′18.79″。
二、地形、地貌
朝阳区位于北京冲洪积平原中部，地形平坦开阔，境内无山，地势西北高、东南低。平均海拔高度为34m，最高海拔46m，位于城北德清路附近大屯乡至洼里乡关西庄一带；最低海拔20m，位于东部楼梓庄沙窝村西坝河下游，高低相差26m。整体地势呈西北高东南低，地面坡度为千分之一。地貌有洪积、冲积扇平原、扇缘洼地和河流冲积平原三种类型，地带性土壤为褐土与潮土。
三、地质
朝阳区位于北京城区东部，基地地质构造主要受新华夏系北东向构造所控制，处在大兴隆起的北端，属于北京迭状陷的一部分。地表属于永定河冲洪积扇中下部，第四系沉积物以河流冲洪积相堆积物为主。由于河道摆动较为频繁，使第四系沉积物相互交错，延续不稳定。第四系沉积物厚度在300m左右，岩性主要为砂质粘土、粘质砂土、中细砂、粗砂、砂砾石、粘砂砾石等组成。第四系下伏层为上第三系的砂岩、页岩及蓟县系硅质白云岩、硅质白云质灰岩夹页岩等。
四、气候与气象 
朝阳区属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，降水集中，风向有明显的季节变化。春季气温回升快，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雨。年平均气温11.3℃。月平均气温最高在7月，平均值25.5℃，最低是1月份，平均值-4.5℃。降水受季风控制，有明显干湿季节，年内降水分配不均匀。多年平均降水量为623.1mm，集中在7、8月份，约占全年降水的65%。夏季风向以东南风为主，冬季以西北风为主，年平均风速2.5m/s。
五、水文
朝阳区内河湖水系众多，地表水属海河流域北运河水系。北运河水系是唯一发源于北京的水系，其上游有温榆河、通惠河、凉水河等支流。朝阳区北部大致以清河为界，东北部大致以温榆河为界。坝河与南来的亮马河、北来的酒仙桥相交后汇入温榆河。凉水河、萧太后河、通惠灌渠等局部河段流经朝阳区南部。朝阳区内河流总长度为151km，另有110条中、小排水沟，总长度320km。区内有朝阳公园湖、窑洼湖、红领巾湖、酒仙桥湖等湖泊以及鱼塘、水池洼地共约70多处，总面积980ha。朝阳区地下含水层主要分布在第四纪松散沉积地层中，潜层含水层以沙层为主，厚度一般在40～70m之间，地下水平均埋深25m；在东风农场——酒仙桥——东坝、三间房——十里堡、黄港——后沙峪三个第四纪洼兜地层中，深层含水层以沙卵石、沙砾石为主，地下水埋深一般在100m以上。受地层结构和地势的影响，地下水自然流向呈自西北、西向东南、东的流向。多年平均地下水资源量为11090万m3。朝阳区地下水多属重碳酸钙、碳酸镁型水，水质适合农业和工业用水。地下水污染较为严重，农村饮用水源井监测达标率仅为56.3%，不达标水源井地下水埋深大多在100m以内。
六、土壤、植被
朝阳区地带性土壤为褐土与潮土，自然植被的分布受地形、气候及土壤的影响显著，特别是由于坡向和海拔高度的制约和水热条件的影响，使自然植被呈现出有规律的垂直分布及过渡交替的特征。由于朝阳区开发历史悠久，自然植被多被改造为农田（包括防护人工林网）和城镇（包括绿化隔离带），仅有少量原生物种残遗，目前所见植物大多为人工栽培，其中相当部分物种为引进种。朝阳区地带性植被为半湿润落叶阔叶林。原生乔木物种主要有旱柳、杨树、槭树、紫椴、糠椴、水曲柳、榆树、臭椿、桦树、楸树、国槐、灯台树、朴树等；原生灌木物种有虎榛、毛榛、榛、胡枝子、北京忍冬、黄栌、酸枣等；藤本有猕猴桃、山葡萄等；草本植物有白羊草、荆条、小针茅、苔草、芦苇、香蒲、黄背草、天南星等。
七、生物多样性
由于朝阳区开发历史悠久，自然植被多被改造为农田(包括防护人工林网)和城镇(包括绿化隔离带)，仅有少量原生物种残遗，目前所见植物大多为人工栽培，其中相当部分物种为引进种。朝阳区的动物资源大致类同于北京平原地区。鸟类是北京市常见的陆栖动物类群，全市栖息的鸟类共计343种，几乎占我国现在已知鸟类总数(1186种)的三分之一，其中，平原区鸟类306种。主要种类包括沼泽山雀、翠鸟、黑水鸡、红胸田鸡、斑嘴鸭、绿头鸭、池鹭、大苇鹭、大白鹭、大天鹅等，此外嬉戏于树丛绿化带的鸟类主要有麻雀、柳莺、燕雀、家燕、大山雀、红尾伯劳、灰喜鹊、黑枕黄鸸、沼泽山雀、灰椋鸟、喜鹊、斑啄木鸟等。北京市现有原生鱼类93种，其中代表种类有细鳞鱼、鳗鲡、麦穗鱼、大鳞泥鳅、中华多刺鱼等。此外，许多底栖水生无脊椎动物生活在水草茂盛或水底腐殖质的浅水区，对水体净化和水生植物生长起着重要作用，有的还是许多鱼类、禽类的饵料，底栖动物代表品种主要有褐水螅、中华新米虾、中国圆田螺等。
八、保护区状况
项目所在区域不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境等）：
1、大气环境质量现状
根据环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属于二类区，执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据北京市生态环境局2020年4月27日发布的《2019年北京市生态环境状况公报》：空气质量持续改善，主要污染物年平均浓度值全面下降。2019年，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为42微克/立方米，创历史新低；二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值分别为4微克/立方米、37微克/立方米和68微克/立方米，均达到国家二级标准。

SO2、PM2.5、NO2、PM10采用北京市生态环境局2020年4月27日发布的《2019年北京市生态环境状况公报》中朝阳区年均浓度数据进行评价，CO、O3采用北京市朝阳区生态环境局2020年5月发布的《2019年北京市生态环境状况公报》数据进行评价。2019年北京市朝阳区空气质量现状评价见表3-1。

表3-1  朝阳区2019年主要污染物年平均浓度值     单位：μg/m3
序号
污染物
平均浓度/最大8小时平均浓度
二级标准值
超标倍数
达标情况
1

PM2.5
43

35

0.229

超标

2

SO2
5

60

/

达标

3

NO2
41

40

0.025

超标

4

PM10
71

70

0.014

超标

5

CO

700

4000

/

达标

6

O3
100

160

/

达标

由上表可知，朝阳区2019年SO2、CO、O3的年均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM2.5、NO2、PM10均不能满足二级标准，超标倍数分别为0.229、0.025、0.014。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项常规污染物均达标即为城市环境空气质量达标，因此，朝阳区环境空气质量为不达标区。

为了进一步了解北京市朝阳区近期的空气质量状况，本项目引用北京市生态环境监测中心公布的朝阳农展馆监测站2021年1月5日~1月11日连续7天的数据，数据统计见表3-2。

表3-2  朝阳区近期空气质量日数据统计表

测点
日期
空气质量指数
首要污染物
级别
空气质量状况
朝阳农展馆
2021年1月5日

35
可吸入颗粒物

1

优

2021年1月6日

66

可吸入颗粒物

2

良

2021年1月7日

32
臭氧

1

优

2021年1月8日

34

臭氧

1

优

2021年1月9日

39
可吸入颗粒物

1

优

2021年1月10日

34
臭氧
1
优
2021年1月11日

59
可吸入颗粒物

2

良

根据北京市生态环境局布的“朝阳农展馆”监测点2021年1月5日至2021年1月11日连续7天监测数据表明：空气优5天，良2天，首要污染物主要为臭氧和可吸入颗粒物。项目所在的北京市朝阳区监测期间大气环境质量状况总体较好。

2、 地表水水环境质量现状

距离本项目最近的地表水体为南侧约1.3km处的通惠河下段，属北运河水系。根据《北京市地面水环境质量功能区划》，通惠河下段水体功能划分为一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类水体，其水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。

为了进一步了解通惠河下段的水质现状，本次评价引用北京市生态环境局网站公布的2020年1月~12月的数据，详见表3-3。
表3-3  通惠河下段水质情况一览表

日期

2020年

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

水质
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

根据上表所述，通惠河下段在2020年1月~12月期间的水质状况均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类要求，水质状况总体良好。
3、地下水水环境质量状况
本项目所在区域地下水质量评价标准采用国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
根据北京市水务局2020年9月发布的《北京市水资源公报》（2019年度）的统计，2019年对全市平原区地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样296眼，其中浅层地下水监测井175眼、深层地下水监测井98眼、基岩井23眼。依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）评价。

浅层水：175眼浅井中符合III类水质标准的监测井106眼，符合IV类的52眼，符合V类的17眼。全市符合III类水质标准地下水面积为4105km2，占平原区总面积的59.5%；符合IV～V类水质标准地下水面积为2795km2，占平原区总面积的40.5%。IV～V类地下水主要分布在丰台、房山、大兴、通州和中心城区。IV～V类地下水主要因总硬度、锰、溶解性总固体、硝酸盐氮、铁等指标造成。

深层水：98眼深井中符合III类水质标准的监测井80眼，符合IV类的15眼，符合V类的3眼。全市符合III类水质标准地下水面积为3168km2，占评价区面积的92.2%；符合IV～V类水质标准地下水面积为267km2，占评价区面积的7.8%。IV～V类地下水主要分布在昌平和通州，顺义和朝阳有零星分布。IV～V类地下水主要因锰、氟化物、砷等指标造成。

基岩水：基岩井的水质较好，除2眼井因总硬度被评价为IV类外，其他监测井均符合III类水质标准。

根据《北京市人民政府关于调整市级地下引用水水源保护区范围的通知》（京政发[2015]33号），本项目不在北京市水源保护区内。
4、声环境质量现状
本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，根据《北京市朝阳区人民政府关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号），本项目所在区域属于1类声功能区，因此本项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008）中的1类标准限值。

为评价本项目所在地的声环境质量现状，本项目以国检集团综合实验楼为界，在东、南、西、北厂界外1m处各设一个噪声监测点位，具体监测点位见建设项目周边关系及噪声监测点位图（附图2），厂界噪声监测结果及评价表见下表。

表3-4  厂界噪声监测结果及评价表     单位：dB（A）
检测数据
检测点位

2019-08-20昼间

2019-08-21昼间

执行标准

达标情况

1#东厂界外1m处
52.2
52.7
55

达标

2#南厂界外1m处
53.8
54.1
55

达标

3#西厂界外1m处
52.4
52.9
55

达标

4#北厂界外1m处
52.5
52.2
55

达标

注：项目夜间不运营。
由上表可知，项目四周厂界声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类环境噪声标准限值要求，项目所在地声环境质量较好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，根据现场调查，评价区域内无水源保护区、重点保护文物古迹、珍贵动植物和风景名胜等环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。

表3-5  本项目主要环境保护目标及环境要素保护级别
环境保护要素

保护目标名称

方位

与本项目最近距离

性质

保护级别

大气环境

管庄东里
北侧
60m
住宅
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

北京科技大学（管庄校区）

北侧
290m
学校
京通苑阳光华苑

南侧
70m
住宅
北京第二外国语学院附属小学

南侧
240m
学校

中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院

西侧
15m
医院
北京市朝阳区第二中学

西侧

120m

学校

水环境

地表水环境

（通惠河下段）

南侧
1.3km
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准

项目所在区域地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

中Ⅲ类标准

声环境

厂界

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准
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	1、大气环境质量

本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单相关要求；TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录D其它污染物空气质量浓度参考限值”，其中TVOC的1小时平均是按照8小时平均的2倍计算，甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D。具体标准值见下表。

表4-1  环境空气质量标准

序号

污染物名称

时段

标准值

单位

标准来源

1

SO2
年平均

60

μg/m³

《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二类标准及其修改单

24h平均

150

1h平均

500

2

NO2
年平均

40

24h平均

80

1h平均

200

3

PM10
年平均

70

24h平均

150

4

PM2.5
年平均
35
24小时平均

75

5

CO

24h平均

4

mg/m3
1h平均

10

6

O3
日最大8h平均

160

μg/m³

1h平均

200
7
TSP

年平均

200

24h平均

300

8

TVOC
8h平均
600
μg/m³

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

9

甲醇

1h平均
3000
2、地表水环境质量

本项目附近的地表水体为通惠河下段，位于本项目南侧1.3km。通惠河下段水体功能为一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类，其水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。具体标准限值见下表。

表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
项目

污染物名称

浓度限值

单位

1

pH

6~9

—

2

高锰酸盐指数

15

mg/L

3

化学需氧量（CODCr）
40

mg/L

4

五日生化需氧量（BOD5）
10

mg/L

5

氨氮

2.0

mg/L

6

总磷

0.4

mg/L

7

总氮

2.0

mg/L

3、 地下水环境质量
本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。

表4-3  地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准（摘录）
污染物

色度

嗅和味

浑浊度

肉眼可见度

pH

总硬度

氨氮

亚硝酸盐

硝酸盐

砷

标准值

≤15

无

≤3

无

6.5~8.5

≤450

≤0.50

≤1.00

≤20.0

≤0.01

污染物

硫酸盐

挥发酚

氯化物

铁

锰

铜

铅

菌落总数

(CFU/mL)

总大肠菌群

(CFU/100mL)

氟化物

标准值

≤250

≤0.002

≤250

≤0.3

≤0.10

≤1.00

≤0.01

≤100

≤3.0

≤1.0

4、声环境质量

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，根据《北京市朝阳区人民政府关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号），本项目所在区域属于1类声功能区，因此本项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008）中的1类标准。具体标准限值见下表。
表4-4  声环境质量标准    单位：dB（A）

执行标准类别

环境噪声限值

昼间

夜间

1类

55

45
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	1、大气污染物排放标准
本项目实验分析过程中使用的试剂，在实验过程中会有少量挥发性有机废气产生，主要污染因子为甲醇、乙醇、正乙烷和乙腈。产生的废气通过活性炭吸附装置吸收处理后通过1根45m高的排气筒排放。
本项目排放的废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）“表3中生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”的相关规定。此外，根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中3.9条“本标准使用‘非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒及单位周界挥发性有机物排放’的综合控制指标”的相关规定，本项目挥发性有机污染物甲醇、乙醇和正乙烷均执行“非甲烷总烃”的排放限值；根据5.1.4“排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按表1、表2或表3所列排放速率限值的50%执行或根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行”。本项目实验室废气具体排放限值见下表。

表4-5  大气污染物排放标准值

序号

污染物

最高允许排放浓度限值（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

严格50%（kg/h）

排气筒高度

1
甲醇

50

22.5
11.25
45m

2
非甲烷总烃

50

45.5
22.75
45m

3
其他B类物质

50

/

/
45m

备注：乙腈工业场所空气中有毒物质容许浓度TWA值（8小时时间加权平均容许浓度）为30mg/m3，以其他B类物质计。
2、废水排放标准
本项目污水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理设施的水污染物排放标准限值。具体标准限值见表4-6。

表4-6  排入公共污水处理设施的水污染物排放限值表   单位：mg/L（标注项除外）

项目

pH（无量纲）

CODCr
BOD5
悬浮物（SS）

氨氮

标准值

6.5~9

500

300

400

45

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。本项目夜间不运营。

具体执行类别及标准限值见下表。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放限值      单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准限值表      单位：dB（A）
执行区域

执行标准

昼间

厂界

1类

55
4、固体废物

本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》及北京市对固体废物处理的有关规定。

（1）生活垃圾

生活垃圾按照《北京市生活垃圾管理条例》（自2020年5月1日起施行）中的有关规定进行处置。

（2）危险废物

危险废物处置执行行《北京市危险废物污染环境防治条例》（自2020年9月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定以及《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368-2016）中的有关规定。

	总

量

控

制

指

标
	1、污染物排放总量控制原则
根据北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（京环发〔2015〕19号）以及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发〔2016〕24号），本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。

根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发〔2016〕24号），纳入污水管网通过污水处理设施集中处理污水的生活源建设项目水污染物按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算排放总量；接入城市热力管网或现有锅炉房的生活源建设项目，大气污染物不计入排放总量。

本项目为专业实验室项目，不属于工业及汽车维修行业。因此，确定与实施本项目有关的总量指标审核和管理的污染物包括：化学需氧量、氨氮。

2、水污染物总量控制因子及控制建议值
本项目污水总排放量为499.9m3/a，经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂。
水污染物总量按照污水处理厂排入地表水体的标准核算，按照CODCr≤30mg/L，12月1日至3月31日按氨氮≤2.5mg/L，其他月份按氨氮≤1.5mg/L计算。

化学需氧量排放量（t/a）=排放浓度排放限值（mg/L）×废水排放量（m3/a）×10-6

=30×499.9×10-6

=0.015t/a
氨氮排放量（t/a）=排放浓度排放限值（mg/L）×废水排放量（m3/a）×10-6

=（1.5×8/12+2.5×4/12）×499.9×10-6

=0.00092t/a

3、总量控制因子总量替代量
根据北京市环境保护局关于《转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知（京环发[2015]19 号，2015年 7 月 15 日起执行）中的相关规定：该办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗置厂）主要污染排放总量指标的审核与管理。上一年度环境空气质量平均浓不达标的城市、水环境质量未到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要排放总量指标2倍进行削减替代。

本项目位于朝阳区，由于朝阳区上一年度水环境质量达标，本项目相关污染物无需按2倍进行削减替代。

因此，本项目污染物总量指标替代量为：CODCr0.015t/a、氨氮0.00092t/a。本项目污染物总量指标由项目所在区域内协调解决。




建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

1、 施工期工艺流程及简述

本项目利用国检集团综合实验楼2层已建成的房屋进行建设，施工期仅为室内简单装修、设备调试等，不含土建工程，夜间不进行设备安装等产生噪声的相关工作。施工人员进场后，根据设计的图纸进行室内简单装修，整体装饰完成后清理施工现场，然后安装设备进行调试，最后投入使用。
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图5-1  施工期工艺流程图
2、营运期工艺流程及简述
本项目实验室总工艺及产污环节图见下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2  实验室总工艺流程图

工艺流程说明：

本项目主要进行厌氧氨氧化污水生物脱氮实验、电化学-臭氧催化试验和光催化实验等，实验性质为科研性质。

	主要污染工序：

1、施工期

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，利用已建成房屋进行建设，施工期主要为设备的安装摆放等。主要污染物为施工噪声、扬尘和装修垃圾。随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。

2、运营期

根据本项目特点和工程分析，本项目运营期主要污染源及污染因子见表5-1。

表5-1  项目运营期污染源及污染因子
项目
污染来源

污染因子

大气污染物

实验过程

非甲烷总烃、甲醇、其他B类物质

水污染物

生活污水、厌氧氨氧化实验废水、洗涤废水

pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS
噪声

机械设备噪声

噪声
固体废物

生活垃圾

生活垃圾

危险废物

废活性炭、废实验耗材、实验废液

（1）大气污染物

本项目实验分析过程中使用的试剂，实验过程中会有少量挥发性有机废气的产生。本项目在分析过程中产生的有机废气通过活性炭吸附装置吸收处理排入废气排放管道后通过1根45m高的排气筒排放。

根据建设单位提供的资料，活性炭吸附装置的去除效率为90%。本项目年使用甲醇5kg、乙腈5kg、乙醇5kg、正乙烷5kg，由于上述试剂不使用状态下均长期保持密封状态，根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在原料量的1%~4%之间（本次计算取最大值4%）。按照《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中第3.9条“本标准使用‘非甲烷总烃（NMHC）’作为排气筒及单位周界挥发性有机物排放的综合控制指标”，其中本项目挥发性有机污染物中乙醇、甲醇、正乙烷均按“非甲烷总烃”计；乙腈以其他B类物质计，则项目有机废气排放情况详见表5-2。

表5-2  项目有机废气情况一览表
名称

甲醇

非甲烷总烃

其他B类物质

年产生量t/a

0.0002

0.0006
0.0002

年排放量t/a

0.00002

0.00006
0.00002

风机风量m3/h

12000

12000

12000

年使用时间h

100

100

100

产生浓度mg/m3
0.17

0.50
0.17

排放浓度mg/m3
0.017

0.050
0.017

排放速率kg/h

0.0002

0.0006
0.0002

通过上表数据计算可知：项目甲醇产生浓度为0.17mg/m3，排放浓度为0.017mg/m3， 
排放速率为0.0002kg/h；非甲烷总烃产生浓度为0.50mg/m3，排放浓度为0.050mg/m3，排放速率为0.0006kg/h；其他B类物质产生浓度为0.17mg/m3，排放浓度为0.017mg/m3，排放速率为0.0002kg/h。
（2）水污染物

①生活污水

本项目拟定员25人，全年按300天计，生活用水量为300m3/a。生活污水排水系数按80%计算，污水排放量为240m3/a，水质产生浓度参考《水工业工程设计手册建筑和小区给水排水》中公共建筑污水水质的日均值，即：CODCr350mg/L，氨氮40mg/L，BOD5为200mg/L，SS为250mg/L。
②厌氧氨氧化实验废水

厌氧氨氧化实验废水含有微量氨氮，按照15个反应器，每个反应器每天产生处理废水26.67L计算，每天排放400L废水，经过处理后的废水可直接排放，年排放量为120m3/a。

③洗涤废水

实验室用水主要为洗涤用水，根据建设单位提供的资料，预计本项目环境微生物平台实验室第四次及以后的低浓度洗涤废水以及其他实验室产生的洗涤废水的产生量为139.9m3/a。
根据建设单位提供的资料，厌氧氨氧化处理后的废水和实验室洗涤废水的污染物产生浓度详见下表。
表5-3  厌氧氨氧化处理后的废水和实验室洗涤废水污染物产生情况一览表  单位：mg/L

废水类型

水量

项目

pH(无量纲)

CODCr
BOD5
SS

氨氮

厌氧氨氧化实验废水

120m3/a

污染物产生浓度

7.74~7.93
246
84.7
10
0.431
洗涤废水

139.9m3/a
（4） 噪声

本项目主要产噪设备为风机、中央空调机组（利用原有）和排风机组等，噪声源强度60-70dB（A）。

表5-4  本项目设备噪声源强一览表

序号

噪声源

数量（台）

声压级dB（A）

声源特性

运行方式

位置

治理措施

1

风机
2
70
机械

间歇

国检集团综合实验楼西北角一层室外
基础减震

2
排风机组

1
65
机械
间歇
国检集团综合实验楼屋面消防水泵房东侧
（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。

①生活垃圾

本项目劳动定员25人，因本项目不涉及食堂和住宿，生活垃圾产生量以0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量1.5t/a，由当地环卫部门统一处理。
②危险废物
依据《国家危险废物名录》划分，本项目运营过程中产生的危险废物（HW49 其他废物）主要包括废实验室耗材（离心管、枪头和其他耗材）、废活性炭和实验室废液（CODCr测试废液、甲醇和乙腈废液、废酸废碱、磷测试废液、前三次洗涤废水）。

根据项目工程分析和建设单位提供的数据，废实验耗材产生量0.3t/a；实验废液产生量0.9t/a，包括CODCr测试废液0.05t/a，甲醇和乙腈废液0.1t/a，废酸废碱0.05t/a，磷测试废液0.6t/a，前三次洗涤废水0.1t/a。废实验耗材和实验废液收集后暂存于国检集团现有危险废物暂存间内，委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期处置。

实验室废气净化系统填装的活性炭定期更换，吸附有害废气的废活性炭作为危险废物处理。按照1g活性炭能吸附0.3g有机废气，根据吸附的废气量推算，本项目挥发性有机气体去除量为0.0009t/a，则吸附对应废气所需的活性炭产生量为0.003t/a，考虑充装活性炭时会有富余量，定期更换时会全部换掉并作为危险废物，根据实验量约3~6月更换一次活性炭，年平均更换3次，因此废活性炭产生量约为0.005t/a。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）中的判定要求，本项目

运营期间产生的危险废物为列入《国家危险废物名录》（2021版）的危险废物，项目危险废物汇总见表5-5。

表5-5  危险废物一览表

序

号

危险废物

名称

危险废物

类别

危险

废物代码

产生量
（t/a）

产生工序

及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险特
性

污染防

治措施

1
废实验室耗材
HW49

其他废物
900-047-49
0.3
实验室
固态
离心管、枪头和其他耗材
离心管、枪头和其他耗材
每周
T/C/I/R
收集后暂存于危废间内，委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期处置
2

实验室废液

HW49

其他废物
900-047-49
0.9
实验室

液态

CODCr测试废液、甲醇和乙腈废液、废酸废碱、磷测试废液、前三次洗涤废水
化学试剂
每周

T/C/I/R

3
废活性炭
HW49

其他废物
900-041-49
0.005
废气治理措施
固态
活性炭
有机物、无机物
3-6

个月
T/In



项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image36]  内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	实验过程
	甲醇
	0.0002t/a、0.17mg/m3
	0.00002t/a、0.017mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	0.0006t/a、0.50mg/m3
	0.00006t/a、0.050mg/m3

	
	
	其他B类物质
	0.0002t/a、0.17mg/m3
	0.00002t/a、0.017mg/m3

	水污染物
	生活污水（240m3/a）
	pH

CODCr
BOD5
SS

氨氮
	6.5~9

350mg/L，0.084t/a

200mg/L，0.048t/a

250mg/L，0.060t/a

40mg/L，0.001t/a
	pH：6.5~9

CODCr：295.93mg/L，0.148t/a

BOD5：143.06mg/L，0.070t/a

SS：125.22mg/L，0.063t/a

氨氮：19.43mg/L，0.0097t/a

	
	洗涤废水（139.9m3/a）
	pH

CODCr
BOD5
SS

氨氮
	7.74~7.93
246mg/L，0.064t/a

84.7mg/L，0.022t/a

10mg/L，0.003t/a

0.431mg/L，0.0001t/a
	

	
	厌氧氨氧化实验废水（120m3/a）
	
	
	

	固体废物
	实验过程
	废实验耗材
	0.3t/a
	暂存于国检集团现有危废暂存间，定期送有危废处理资质单位进行处置

	
	
	实验废液
	0.9/a
	

	
	活性炭更换
	废活性炭
	0.005t/a
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	1.5t/a
	收集后由环卫部门统一处理

	噪声
	本项目主要噪声源为风机、中央空调机组（利用原有）和排风机组等设备的运行噪声，噪声源强为60~70dB(A)。

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，利用已建成房屋进行建设，施工期主要为设备的安装摆放等，对生态环境影响较小。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析
本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，利用已建成房屋进行建设，施工期主要为设备的安装摆放等，施工期对环境影响较小，本项目施工期较短，随着施工期结束其对环境影响随之消失。

一、大气环境影响分析

施工现场不设食堂，工人就餐由外购盒饭解决，无饮食油烟。因此，施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘。

装修材料在装卸、运输等过程中会有粉尘散逸到周围大气中；颗粒状装修材料在堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘。

该项目的施工主要在封闭的室内进行，产生的扬尘对大气环境影响较小。从保护大气环境和周围居民的利益出发，建议：

1、雨天不得外运散装料，装修时产生的垃圾严禁向楼内、楼外任意抛撒，要搭设临时用垃圾密封通道。

2、施工现场做到活完料尽场地清，防止污染物及粉尘产生。

二、水环境影响分析

施工期污水主要是工人产生的生活污水，装修场地最多施工人数约10人，均不住宿。洗手和如厕使用所在建筑楼内卫生间，废水经国检集体大楼原有污水处理设施处理后排入污水处理厂进行处理，对周围水环境造成影响较小。

三、声环境影响分析

施工期的噪声主要是施工机械设备（如电钻、电锤等）使用过程产生的噪声及施工人员的生活噪声。

装修噪声最高强度一般在80～85dB(A)之间，多属于间歇性噪声，但由于装修施工在封闭的室内进行，且设备运行时间较短，夜间严禁施工，对周围环境的影响较小。

从保护声环境的角度出发，建议施工期合理安排施工时间，力所能及将施工噪声降到最低，来减小噪声对周围环境的影响。夜间严禁施工。

四、固体废物影响分析

施工期固体废物主要为装修垃圾和施工人员的生活垃圾。废弃的装修材料和包装材料应分类收集，可利用的如包装纸、箱等集中后出售给废品回收公司综合利用，其它无回收利用价值的垃圾定期由环卫部门统一清运，则不会对周围环境产生太大的影响。

综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。故施工期产生的污染物对周边环境影响较小。

运营期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

本项目实验分析过程中使用的试剂，实验过程中会有少量挥发性有机废气的产生，主要污染因子为甲醇、乙醇、正乙烷和乙腈。其中乙腈以其他B类物质计，乙醇和正乙烷以非甲烷总烃计。

1、污染防治措施

本项目实验室内配制通风橱，通风橱为负压环境，甲醇、乙腈、乙醇和正乙烷试剂均在通风橱内使用，实验过程产生的废气由通风橱内抽排风系统收集，然后经活性炭吸附装置处理达标后，通过废气排放管道由1根45m高的排气筒。本项目配套设置1套活性炭吸附装置，处理风量为12000m3/h；在项目所在国检集团综合实验楼楼顶西北侧设置1根45m高的排气口。
（1） 活性炭的吸附原理

活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔--毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。进入吸附装置的废气在流经活性炭层时，被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将气态污染物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。
（2）使用范围

活性炭吸附装置主要用于大风量低浓度的废气处理；活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物：苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气；主要用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。
（3）性能特点
①吸附效率高，能力强；
②能够同时处理多种混合废气；
③设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单，运转成本低廉；
④全密闭型，室内外皆可使用；
⑤活性炭更换周期为3-6个月。
（4）处理效率可行性分析
活性炭吸附是利用有吸附能力的活性炭吸附废气中有害成分从而实现达标排放，适用于低浓度高通量的气态有机和无机污染物处理。

本项目产生废气主要为甲醇、非甲烷总烃和其他B类物质，通过有效控制操作温度、湿度、压力等工艺条件来实现活性炭高效吸附效果。本项目设通风橱集气管道与设备直接相连接，收集效率为100%。
根据《北京市环境保护局关于印发<挥发性有机物排污费征收细则>的通知》（北京环发[2015]33号）中“附件3  VOCs治理设施正常运行状况的去除效率”可知活性炭吸附去除效率为30-90%之间。本次评价结合建设单位提供的活性炭吸附装置的设计参数，取活性炭处理效率为90%，处理效率可行。
2、达标排放分析
根据工程分析，本项目甲醇产生浓度为0.17mg/m3，排放浓度为0.017mg/m3，排放速率为0.0002kg/h；非甲烷总烃产生浓度为0.50mg/m3，排放浓度为0.050mg/m3，排放速率为0.0006kg/h；其他B类物质产生浓度为0.17mg/m3，排放浓度为0.017mg/m3，排放速率为0.0002kg/h。

本项目排放废气达标情况见表7-1。

表7-1  项目有组织废气排放情况

排气筒序号

污染物名称

本项目

标准

排放标准

是否达标

排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

P1

甲醇

0.017
0.00002
0.0002
DB11/501-2017

50

22.5
是

非甲烷总烃（乙醇、甲醇、正乙烷）

0.050
0.00006
0.0006
50

45.5
是

其他B类物质（乙腈）
0.017
0.00002
0.0002
50

/
是

根据废气排放源周边200m范围建筑高度调查，本项目200m范围内最高建筑物为本项目所在国检集团综合实验楼，高度约为45m。本项目排气筒高度设置为45m，位于国检集团综合实验楼顶部，满足新污染源排气筒一般不应低于15m的要求和排气筒高度高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上的设置要求，因此本项目排气筒高度设置合理。
由上表可知，本项目废气排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501—2017）表3Ⅱ时段限值要求。

3、评价等级判定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析的结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。
表7-2  建设项目大气评价等级判别表
评价工作等级

评价工作等级划分依据

一级评级

Pmax>10%

二级评价

1%<Pmax<10%

三级评级

Pmax<1%

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7-3  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

标准来源

(μg/m3)

非甲烷总烃（按TVOC选取）
二类限区

一小时

1200.0

参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“附录D其它污染物空气质量浓度参考限值”，其中TVOC的1小时平均是按照8小时平均的2倍计算

甲醇

二类限区

一小时

3000.0

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，本项目有组织排放的主要污染源有组织点源参数调查清单见表7-4。

表7-4  主要废气污染源参数一览表

编号

名称

排气筒底部

中心坐标/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）
烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

x

y

甲醇

非甲烷总烃

1

排气筒P1

116.588487
39.915837
45
0.84
6
24

100
正常

0.0002

0.0006
本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 A 推荐模型AERSCREEN 筛选计算及评价等级模块进行初步预测。

表7-5  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

3473000
最高环境温度

41.9

最低环境温度

-27.4

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率/m

90
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-6  估算模型计算结果表

排气口编号

污染物

下风向最大质量浓度

（μg/m3）

最大占标率

（%）

下风向最大浓度出现距离

（m）

环境质量标准

（μg/m3）

P1
甲醇

0.0033
0.0001
34.0
3000.0
非甲烷总烃（以TVOC计）
0.0099
0.0008
34.0
1200.0
根据AERSCREEN模型的估算结果，本项目Pmax最大值出现为非甲烷总烃（以TVOC计）Pmax值为0.0008%，Cmax为0.0099μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此本项目可不进行进一步预测与评价。

4、大气防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，本项目评价等级为三级，故不设置大气环境防护距离。

本项目大气环境影响评价自查表详见下表：

表7-7  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级□

三级√

评价范围

边长=50km□

边长 5～50km□

边长=5 kmR□

评价因子

SO2 +NOx排放量

≥ 2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500t/a√

评价因子

基本污染物 (
)

其他污染物 (
非甲烷总烃、甲醇、其他B类物质)

包括二次 PM2.5□

不包括二次 PM2.5√

评价标准

评价标准

国家标准□

地方标准□

附录 D √

其他标准 □

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区√

一类区和二类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量

现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据√

现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区√

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源√

本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

□

ADMS

□

AUSTAL2000

□

EDMS/AEDT

□

CALPUFF

□

网格模型

□

其他

□

预测范围

边长≥50km□

边长5～50km□

边长=5km□

预测因子

预测因子(   )

包括二次 PM2.5□

不包括二次 PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□

C本项目最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大标率＞10% □

二类区

C本项目最大占标率≤30%□

C本项目最大标率＞30% □

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长

（   ）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标 □

C叠加不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20% □

k＞-20% □

环境监测 计划

污染源监测

监测因子：（非甲烷总烃、甲醇、其他B类物质）

有组织废气监测 √

无组织废气监测 □

无监测□

环境质量监测

监测因子：（
）

监测点位数（
）

无监测√

评价结论

环境影响

可以接受√ 
不可以接受 □

大气环境防护距离

距（）厂界最远（）m

污染源年排放量

甲醇：（0.00002）t/a

其他B类物质：（0.00002）t/a

非甲烷总烃：

（0.00004）t/a

注：“□” 为勾选项 ，填“√”  ；“（
）”  为内容填写项

2、 地表水环境影响分析

本项目污水经市政管网排入高碑店污水处理厂处理，不直接排入地表水体，属于间接排放项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

1、项目污水排放情况

本项目废水主要包括生活污水、洗涤废水和厌氧氨氧化实验废水。
本项目环境微生物平台实验室低浓度洗涤废水与厌氧氨氧化处理后的废水、其他实验室洗涤废水和生活污水一起经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂。
生活污水主要为员工盥洗、冲厕废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS和氨氮。生活污水产生量为240m3/a，水质产生浓度参考《水工业工程设计手册建筑和小区给水排水》中公共建筑污水水质的日均值，即：CODCr350mg/L，氨氮40mg/L，BOD5为200mg/L，SS为250mg/L。
厌氧氨氧化实验废水年排放量为120m3/a，实验室洗涤废水产生量为139.9m3/a，根据建设单位提供的资料，厌氧氨氧化实验废水和实验室洗涤废水各污染物产生浓度分别为：CODCr为246mg/L，氨氮0.431mg/L，BOD5为84.7mg/L，SS为10mg/L。
本项目综合废水排放情况详见下表。

表7-8  本项目综合废水排放情况一览表

废水类型

水量

项目

pH(无量纲)

CODCr
BOD5
SS

氨氮

生活污水

240m3/a

污染物产生浓度（mg/L）

6.5-9

350

200

250

40

污染物产生量（t/a）

--

0.084
0.048
0.060
0.001
厌氧氨氧化实验废水和实验室洗涤废水
259.9m3/a

污染物产生浓度（mg/L）

7.74~7.93
246
84.7
10
0.431
污染物产生量（t/a）

--

0.064
0.022
0.003
0.0001
综合废水
499.9m3/a

污染物产生浓度（mg/L）

6.5~9
295.93
140.06
125.22
19.43
污染物产生量（t/a）

--

0.148
0.070
0.063
0.0097
项目产生的所有废水经国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂处理。根据建设单位提供的资料，国检集团综合实验楼现有污水处理设施的进水水质要求需满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理设施的水污染物排放限值”的要求。而本项目排放的污水水质比较简单，主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮，排放浓度分别为295.93mg/L、140.06mg/L、125.22mg/L、19.43mg/L，低于国检集团综合实验楼现有污水处理设施进水水质（CODCr为500mg/L，BOD5为300mg/L，SS为400mg/L，氨氮为45mg/L），因此本项目废水产生浓度能够满足国检集团综合实验楼现有污水处理设施的进水水质要求。
2、污水治理措施分析

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，利用已有建筑进行建设。国检集团综合实验楼地下一层建有一座污水处理设施（已于2010年10月开始投入运营），主要用于处理国检集团综合实验楼内实验室药品、试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等实验过程中产生的综合废水和生活废水，设计最大处理能力为8t/d。根据建设单位提供的资料，目前综合实验楼废水最大产生量为6t/d，因此剩余污水处理能力为2t/d，而本项目建成后，每天最大废水排放量约为1.667t/d，可满足该污水处理设施的污水处理需求。该污水处理设施的处理工艺见下图。
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图7-1  污水处理设施的处理工艺
本项目依托所在国检集团综合实验楼现有污水处理设施，对项目产生的生活污水、实验室洗涤废水、厌氧氨氧化实验废水进行处理，处理达标后排入市政污水管网统一汇入至高碑店污水处理厂处理。

根据建设单位提供的污水处理设施设的设计方案，国检集团综合实验楼现有污水处理设施的进水水质和出水水质要求均需满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理设施的水污染物排放限值”的要求。根据表7-8可知，本项目排水水质可以满足国检集团综合实验楼现有污水处理设施的进水水质要求，同时满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理设施的水污染物排放限值”要求，预计对周围地表水环境影响较小，治理措施可行。
3、项目依托污水处理厂的可行性

高碑店污水处理厂一期工程于1993年10月24日竣工投产，二期工程于1999年底竣工投产，高碑店污水处理厂污水系统流域面积96km2，占地68公顷，汇集北京市南部地区的大部分生活污水、东郊工业区、使馆区和化工路的全部污水。目前污水处理厂处理能力为100万m3/d，实际日处理污水量约80万m3/d。根据调查，污水处理厂目前尚有处理余量，本项目日排水量约为1.667m3/d，约占高碑店污水处理厂日处理能力的0.00021%，污水处理厂现有的处理能力能够满足本项目废水处理要求。
本项目排放的污水水比较简单，主要为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮，无有毒害的污染物，且通过国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后，由市政污水管网排入高碑店污水处理厂，满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理设施的水污染物排放限值”要求。

综上所述，本项目依托可行。

4、 水环境影响分析结论

本项目外排废水通过国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后，经市政污水官网排入高碑店污水处理厂，水污染防治措施可行。本项目不在地下水源保护区范围内，产生废水对周边水环境无不利影响。

表7-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物类别

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水、实验室洗涤废水、厌氧氨氧化实验废水
pH

CODCr
BOD5
SS

氨氮
高碑店污水处理厂
间断排放

--

--

--

DW

001
☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表7-10  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编码

排放口地理坐标

废水排放 量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值

（mg/L）

1
DW001

116..588071°
39..915559°
0.04999
高碑店污水处理厂

间歇排放

/
高碑店污水处理厂

pH 值

6~9

SS

20
COD

20

BOD5
60
氨氮
8

表7-11  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

名称

浓度限值/(mg/L)
1

DW001
pH
《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）

6-9
SS

400

CODCr
500

BOD5
300

氨氮

45

表7-12  废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/(mg/L)

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

pH

6.5-9

/

/

SS

125.22
0.00021
0.063
CODCr
295.93
0.00049
0.148
BOD5
143.06
0.00023
0.070
氨氮

19.43
0.000032
0.0097
全厂排放口合计

pH

/

SS

0.063
CODCr
0.148
BOD5
0.070
氨氮

0.0097
表7-13
环境监测计划及记录信息表

序号

排放口编号

污染物名称

监测设施

自动监测设施安装位置

自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理

要求

自动监测是否联网

自动监测仪器名称

手工监测采样方法及个数 a
手工监测频次 b
手工测定方法 c
1
DW001

pH

/
/
/
/
/
混合采样

季度/次

玻璃电极法

2
CODCr
重铬酸钾法

3
BOD5
稀释法

4
SS

重量法

5
氨氮

蒸馏-中和滴定法/水
杨酸分光光度法

a 指污染物采样方法，如“混合采样（3 个、4 个或 5 个混合）”“瞬时采样（3 个、4 个或 5 个瞬时样）”。

b 指一段时期内的监测次数要求，入 1 次/周、1 次/月等。

c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。

表7-14  地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影

响

识

别

影响类型

水污染影响型☑；水文要素影响型□

水环境保护目标

饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放□；间接排放☑；其他□

水温□；径流□；水域面积□

影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；富营养化□；其他□

水温□；水位（水深）□；流速 □；流量(；其他□

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级□；二级□；三级A□；三级B☑

一级□；二级□；三级□

现

状

调

查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建□；在建 □；拟建□；其他□

拟替代的污染源□

排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

区域水资源开发利用状况

未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

水行政主管部门□；补充监测 □；其他□

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

（）

监测断面或点位个数

（）个

现

状

评

价

评价范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
评价因子

（）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

评价时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 □；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□

达标区□

不达标区□

影

响

预

测

预测范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
预测因子

（）

预测时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

预测情景

建设期□；生产运行期□；服务期满后□

正常工况□；非正常工况□

污染控制和减缓措施方案□

区（流）域环境质量改善目标要求情景□

预测方法

数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式□：其他□

影

响

评

价

水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求□

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

pH

——

——

CODCr
0.148
295.93
BOD5
0.070
143.06
SS

0.063
125.22
氨氮

0.0097
19.43
替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（）

（）

（）

（）

（）

生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

防

治

措

施

环保措施

污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施□；其他□

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 □；自动 □；无监测 □

手动 ☑；自动 □；无监测 □

监测点位

（）

（国检集团综合实验楼污水总排口）

监测因子

（）

（pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮）

污染物排放清单

□

评价结论

可以接受 ☑；不可以接受 □

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、 地下水环境影响分析

1、 评价等级的划分
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A的规定，本项目属于“163、专业实验室-其他”，为报告表项目，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）“4.1一般性原则：IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，本项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。

项目运营期废水对地下水的污染主要途径是：

（1） 污水管线发生泄漏，经饱气带地层连续渗入地下，对地下水造成影响；

（2） 地面未做好防渗，发生渗漏污染地下水。污染物主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。污染物对地下水的影响主要是由于废水等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

2、 地下水环境影响防治措施
为了防止项目排放的污染物污染地下水，建设单位拟在经营场所的污水管道采取下述防渗漏措施：

（1） 污水管道做好防渗水泥防护层，地面及墙体表面做环氧树脂贴面；渗透系数K≤10-10cm/s，防止污水渗漏；

（2） 污水收集及输送管道采用UPVC管，可有效防止渗漏现象发生。

采取上述措施后，可有效的防止对地下水环境的污染。

四、声环境影响分析

1、噪声源项目主要噪声源为风机、中央空调机组（利用原有）和排风机组等，噪声源强60~70dB(A)，因产噪设备布置于楼顶，对周边环境贡献较小。

2、噪声防治措施为减小设备噪声对周围环境和项目自身的影响，建设单位采取如下降噪措施：

（1） 选用高质量、低噪声的先进设备。

（2） 采取合理的布局方式，将主要噪声源远离厂界。

（3） 在风机进、出口加装消音器等。

通过上述治理措施，拟建项目噪声源设备噪声将降低10~20dB(A)。

表7-15  本项目设备噪声源强一览表

序号

噪声源

数量（台）

声压级dB（A）

噪声源强叠加值dB（A）

位置

治理措施

治理后源强叠加值dB（A）

1

风机
2
70
73.65
国检集团综合实验楼西北角一层室外
基础减震

53.65
2
排风机组

1
65
国检集团综合实验楼屋面消防水泵房东侧
3、本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。其预测模式如下：

（1）点声源衰减模式：

LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

Leqg=10lg（
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Leqg——建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测产生的时间段，s；

ti——i声源在T时段的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级计算公式
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Leqg——建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）；

由于项目夜间不营业，因此本环评仅对昼间噪声进行预测。根据上述预测模式，本项目运营期主要设备噪声源在采取隔声、减振等降噪措施后噪声预测结果见表。

表7-16  项目厂界噪声预测结果
序号

预测位置

治理后源强dB（A）

衰减距离（m）

昼间dB（A）

贡献值

背景值

预测值

标准值

1

项目东侧厂界外1m处

53.65
5.2
39.3
52.7
52.89
55
2

项目南侧厂界外1m处

13.4
31.1
54.1
54.12
3

项目西侧厂界外1m处

9.1
34.5
52.9
52.96
4

项目北侧厂界外1m处

11.5
32.4
52.5
52.54
由表中可知，项目运营期建筑物的各侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的昼间1类标准限值；夜间不运营，项目运营期噪声污染排放对周围的声环境影响不大。

五、固体废物影响分析

本项目的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。

1、生活垃圾
本项目劳动定员25人，因本项目不涉及食堂和住宿，生活垃圾产生量以0.2kg/人·d计，生活垃圾产生量1.5t/a，由环卫公司统一清运。建设单位加强垃圾分类管理，定时定点集中清运、消纳，所产生的固体废物不会对外界环境产生二次污染。综上，项目运营期间对固体废物的处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）及《北京市生活垃圾管理条例》（北京市第十三届人民代表大会常务委员会公告第20号）中的相关规定。

2、危险废物
（1）基本情况

根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目所产生的废实验耗材（HW49）、实验废液（HW49）、废活性炭（HW49）等属于危险废物，根据项目工程分析和建设单位提供的数据，项目实验废液产生量0.9t/a，包括CODCr测试废液0.05t/a，甲醇和乙腈废液0.1t/a，废酸废碱0.05t/a，磷测试废液0.6t/a，前三次洗涤废水0.1t/a；废活性炭0.005t/a；废实验耗材，包括离心管、枪头和其他耗材，产生量0.3t/a。

以上危险废物经收集后均暂存于国检集团现有危废暂存间，定期交由有危废处理资质的北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置。

（2）环境影响分析

①危险废物贮存场所环境影响分析
本项目所产生的危险废弃物集中依托于国检集团现有危废暂存间，该危险废物暂存间位于项目东北侧约460m处。项目产生的危险废弃物全部委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置。

本项目危险废物置于密闭的容器内，并于密闭的危险废物暂存间内存储，因此，对大气环境无不良影响；项目危险废物暂存间已做防渗处理，渗透系数为1×10-10cm/s，危险废物置于危险废物暂存间的专用容器内，发生泄漏的几率很小，对地下水、地表水以及土壤环境不会造成不良影响。

本项目危险废物不与生活垃圾混放，危险废物经收集后置于危险废物暂存间存放，定期由北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置，因此不会对周边居民造成不良影响。

②运输过程的环境影响分析及污染防治措施
本项目危险废物产生点位于实验室，危险废物贮存于危废贮存场所。实验室位于本项目建筑用房内，危废贮存场所依托于项目东北侧约460m处国检集团现有危废暂存间内。

本项目危险废物由上级单位专人负责运输，能够做到及时转运，按照确定的内部危险废物运送时间、路线，将危险废物收集、运送至危险废物贮存场所，再定期由有专业资质的单位转运处理，做好转运记录。转运危险废物的车辆便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆定期清洗与消毒。由于危险废物从贮存场所至转运车辆均置于密闭容器内，不会发生散落，因此对周边环境敏感点不会造成影响。
③危险废物处置的环境影响分析

本项目危险废物暂存间已经做好了防渗工作，门口贴警示标示，HW49其他废物委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置。

建设单位须严格按照有关法律要求及协议有关要求，对其产生的危险废物进行严格管理，禁将危险废物与生活垃圾同放，危险废物必须分类收集并按要求包装等操作。

④委托处置的环境影响分析

本项目已与北京金隅红树林环保技术有限责任公司签订了委托处置意向协议。北京金隅红树林环保技术有限责任公司经营危险废物类别有HW49其他废物，经营方式为：收集、贮存、处置，经营规模为100000吨/年，危险废物经营许可证有效期限为2020年3月11日至2025年3月10日。本项目产生的HW49其他废物，符合北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置的危险废物的类别；本项目产生的HW49其他废物由北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期收集、处置，符合北京金隅红树林环保技术有限责任公司的经营方式；本项目HW49其他废物产生量共计1.205t/年，仅占北京金隅红树林环保技术有限责任公司处理能力的0.001%，因此北京金隅红树林环保技术有限责任公司完全有能力处理本项目产生的危险废物。

（3）污染防治措施技术经济论证

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定，项目储存危险固废时需要做到以下几点：

本项目产生的所有危险废物需分类装入符合规定的容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。不得将不相容的废物混合或合并存放。储存地点基础必须防渗，并且要防风、防雨、防晒。

装载危险废物的容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

本项目运营期间所产生的危险废物分属于危险废物中HW49（危险废物），必须经有相应资质的单位进行收集、处理，危险废物暂存依托于项目东北侧约460m处国检集团原有的危险废物暂存间内。

②贮存场所（设施）污染防治措施

本项目依托的危险废物暂存间已做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），即位于室内单独的房间内，地面已做防渗处理和渗漏实际设施；危险废物暂存间由专人进行管理，门口贴有警示标示。危险废物由密闭的容器进行存放，容器上贴有危险废物的种类，不同种类的危险废物分类收集。

③运输过程的污染防治措施

本项目危险废物应提前做好包装、标识，并由上级单位专人负责运输。

④利用或者处置方式的污染防治措施

本项目危险废物中的HW49其他废物无可利用的途径，全部由北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置。

（4） 危险废物环境管理要求

本项目需对危险废物的产生、储存做好记录，定期委托北京金隅红树林环保技术服务有限公司进行处置，并填写好《危险废物转移联单》。

（5） 危险废物环境影响评价与结论

综上，本项目对产生的危险废物从收集、暂存、交接等环节采取污染防治措施，技术可行。

3、 固体废物环境影响分析结论

本项目运营期间产生的固体废物处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）等国家及北京市的有关规定；生活垃圾处置满足《北京市生活垃圾管理条例》（自2020年5月1日起施行）的有关规定；危险废物的收集、管理、储存能满足《北京市危险废物污染环境防治条例》（自2020年9月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368-2016）的有关规定。建设单位只要对固体废物加强管理，妥善及时处理，运营期的固体废弃物不会对当地环境造成不利影响。
六、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则土壤》（HJ964-2018）中相关规定，本项目为实验室项目，属于附录A中其他行业---全部，则土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目无需开展土壤环境影响评价。

7、 环境风险评价

1、评价依据

（1）风险调查

本项目所涉及的危险物质为甲醇和乙腈，主要存在于实验室中。本项目环境风险识别见表7-17。

表7-17  本项目主要危险物质一览表

序号

名称

储存量（t）

临界量(t)

1

甲醇

0.005
10

2

乙腈
0.005
10
（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定项目环境风险潜势。

危险物质的使用量及存储量都很小，该项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0005<1，该项目风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不需要划分评价等级，仅需要进行简单的分析。

2、环境风险识别

（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B 内容可知，本项目所使用的危险物质使用量和最大贮存量均远小于临界值。

（2）生产系统危险性识别

本项目所使用生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等涉及化学反应等工艺，在操作过程中严格按照标准流程执行，避免事故发生。

（3）危险物质向环境转移的途径识别

根据项目特性，本项目存在的主要危险因素为危险性物质泄漏、实验操作失误引发的事故，其原因除设备破损造成外，更主要的原因是人为因素，如违章操作、碰撞、管理不严等因素所造成的物料泄漏，进而造成人员中毒、火灾、爆炸等事故。

3、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险类型包括：危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。根据导则要求，本次评价参照标准进行风险识别和对事故进行简要分析。本项目的风险物质为甲醇、乙腈，根据该项目特点，该项目潜在的环境事故风险包括：①危险废物在收集、贮存、运输过程中的存在的泄漏事故，污染土壤、地下水等引发环境风险。②甲醇、乙腈在储存及使用过程中因管理不善，造成的泄露事故，泄漏后遇明火发生着火，产生的伴生/次生污染物CO，对环境空气产生污染。

4、 环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

企业应建立实验室管理制度和操作规程：

①对于危险物质的储存及取用，制定相关标准作业程序并严格执行。

②配备专业吸油棉，以便及时处理试剂或其他物质泄漏。

③每日生产活动结束后必须关闭水阀，断开电源闸刀。检查水池和下水管道是否堵塞。严防漏水、漏气和电气设备处于长时间通电、通水而无人照管的状态。

④地面应做防滑处理，防止工作人员摔倒，降低转运过程中试剂仪器的摔碎导致相关区域污染的可能性。

另外，可能发生的环境风险事故还有火灾，对此，企业采取的环境风险防范措施为：

①实验室和药品暂存室都配备有灭火器材等消防设备。

②如发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；并马上确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因。

（2）环境风险应急预案

为有效保障实验室实验安全，在实验室突发环境事件时，有序地指导、组织开展抢救工作，防止实验室污染和对周围环境造成严重污染，最大限度减少人员伤亡和财产损失，及时控制事故扩大，特制定本应急预案，确保一旦发生实验室危险物质泄漏等事件及事故时，能及时、规范、科学、迅速有效地控制。

针对本项目实验过程中可能出现的突发环境风险事故，建设单位应制订出应对突发事故的应急预案，具体如下：

①应急组织机构、人员：企业内部成立专门的应急救援领导小组和指挥部，一但发生突发事故，能讯速协调组织救护和求援。

②应急预案启动：由应急救援领导小组决定启动应急预案。

③应急救援保障：火灾事故由当地消防部门组织并配合相关实验室实施应急救援。泄漏事故由相关实验室组织并配合有关消防部门实施应急救援。

④应急抢险、救援及控制措施：实验室设置电话和指令电话，一旦发生事故，可随时进行联系。在易发生事故的场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、急救药品与器械等事故应急器具。

⑤应急培训计划：制定和健全各实验岗位责任制及各实验安全操作规程，操作人员一定要经过专业培训。同时，制订全面可靠的安全操作规范并教育职工严格遵守安全操作规程；组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等培训，应急培训应纳入日常生产管理计划中。

5、风险评价结论
综上分析，本项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险降到较低水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围，有效降低对办公及邻近区域人员的危害。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
本项目环境风险简单分析内容表见表7-18。
表7-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

北京交大-国检集团智慧环境联合研究中心建设项目
建设地点

（/）省

（北京）市

（朝阳）区

（/）县

管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层

地理坐标

经度

东经116°35′18.79″

纬度

北纬39°54′56.03″

主要危险物质

及分布

本项目甲醇、乙腈属于易燃化学试剂，最大储存量远低于贮存场所临界量，项目涉及的危险物质数量与其临界量的比值项Q远小于1。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本项目的风险物质为甲醇、乙腈，根据该项目特点，该项目潜在的环境事故风险包括：①危险废物在收集、贮存、运输过程中的存在的泄漏事故，污染土壤、地下水等引发环境风险。②甲醇、乙腈在储存及使用过程中因管理不善，造成的泄露事故，泄漏后遇明火发生着火，产生的伴生/次生污染物CO，对环境空气产生污染。

风险防范措施要求

企业应建立实验室管理制度和操作规程：

①对于危险物质的储存及取用，制定相关标准作业程序并严格执行。

②配备专业吸油棉，以便及时处理试剂或其他物质泄漏。

③每日生产活动结束后必须关闭水阀，断开电源闸刀。检查水池和下水管道是否堵塞。严防漏水、漏气和电气设备处于长时间通电、通水而无人照管的状态。

④地面应做防滑处理，防止工作人员摔倒，降低转运过程中试剂仪器的摔碎导致相关区域污染的可能性。

另外，可能发生的环境风险事故还有火灾，对此，企业采取的环境风险防范措施为：

①实验室和药品暂存室都配备有灭火器材等消防设备。

②如发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；并马上确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

1.本项目环境风险评价工作等级划分依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；2.环境风险潜势划分依据危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。若危险物质数量与临界量比值Q<1时，可直接判定该项目环境风险潜势为I。本项目涉及的危险物质数量与其临界量的比值项Q远小于1，则本项目环境风险潜势为I级，可开展简单分析。

八、环境管理与环境监测计划
1、环境管理

（1）环境管理要求

运行期间，企业应设立环境管理机构，配备1名专业技术人员作为专职管理人员，负责其企业的环境管理工作，主要负责管理、维护环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，必要时采取适当的环保措施。

（2）环境管理工作

①贯彻执行国家及北京市的各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法；

②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

③完成规定的监测任务，监督各排放口的污染物达标情况，保证监测质量和数据的代表性、准确性，对监测指标异常的污染物及新发现的污染物要及时上报有关部门；

④定期对各环保设施运行情况进行全面检查，保证设施正常运行，确保无重大环境污染、泄漏事故；

⑤建立环境档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理；

⑥接受各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

2、排污口规范化管理

本项目排污口主要包括：废气排放口1个（位于项目所在建筑楼楼顶西北侧）、污水总排口1个（位于国检集团综合实验楼西南角）。建设项目设置排污口应符合一明显、二合理、三便于的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（ GB15562.2-1995）及北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）的相关要求。要求规定各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表7-19  各排污口（源）标志牌设置示意图

名称

废气排放口

废水排放口

噪声排放源

一般固体废物

危险废物（警告图形符号）
提示图

形符号
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功能
表示废气向大气环境排放

表示污水向水体排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险废物贮存、处置场

3、固定污染源监测点位设置技术要求

本项目排放口设置按照《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/195-2015）进行规范化设置，竖立排放口标识牌，填写《规范化排放口登记证》。建立排放口的监督管理档案，具体要求如下：

（1）废气监测点位设置技术要求

监测孔设置在规则的圆形烟道上，不应设置在烟道顶层。监测孔应开在烟道的负压段，并避开涡流区。

监测孔优先设在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。开设监测孔的内径在90mm-120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。本项目排气筒直径小于3m，因此，设置相互垂直的两个监测孔。

废气监测平台按照《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求进行设置。

（2）废水监测点位设置技术要求

污水监测点位依托国检集团综合实验楼污水总排口统一管理。

（3）监测点位标志牌设置要求

①固定污染源废气和污水排放图形标志

根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015），固定污染源监测点位标志牌设置要求如下：

A.固定污染源监测点位标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。

提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

B.监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。

C.一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。

D.标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

E.根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。

F.标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码。

G.监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。监测点位标志牌示例下图。

表7-20  监测点位标志牌示意图

提示性废气监测点位标志
提示性污水监测点位标志
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H. 固定污染源监测点位标志牌要求

标志牌板材应为1.5mm~2mm厚度的冷轧钢板，立柱应采用38×4无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为600mm长×500mm宽，二维码尺寸为边长100mm的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字。

②声排放源图形标志

噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15562.1-1995）执行。

4、监测点位管理

①排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测爬梯、监测孔、自动监测系统是否能正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。

③测点位信息变化时，建设单位应及时更换标志牌相应内容。

④应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

⑤根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

5、环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放情况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测部门对项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的频次要求，本项目提出环境监测计划如下：
表7-21  污染物监测清单

类别

监测位置

监测项目

监测频率

废气

排气筒出口

甲醇

每年一次

非甲烷总烃

其他B类物质

噪声

厂界

等效A声级（昼间）

每季度一次

污水

国检集团综合实验楼污水总排口

pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮
每季度一次

固废

产生量，危废暂存场所、外运量

随时

十、工程“三同时”验收一览表 
建设项目竣工环保三同时验收内容详见表7-22。
表7-22  建设项目竣工环保“三同时”验收内容一览表
项目

污染源

污染物

环保措施

验收标准

废气

实验过程

非甲烷总烃、甲醇、其他B类物质

经活性炭吸附装置处理后通过1根45m高排气筒排放

北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501—2017）表3Ⅱ时段限值要求

废水

生活污水、实验室洗涤废水、厌氧氨氧化实验废水

CODCr、BOD5、SS、氨氮

依托国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后，排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂

北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理设施的水污染物排放标准限值

固废

实验过程、员工生活

生活垃圾

收集后由环卫部门统一处理

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》及北京市对固体废物处理的有关规定，《北京市生活垃圾管理条例》中的有关规定进行处置

废活性炭、废实验耗材、实验废液

暂存于国检集团现有危废暂存间，定期送有危废处理资质单位进行处置

《危废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物转移联单管理办法》和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11 T 1368—2016）中的规定

噪声

实验过程

设备噪声

选用低噪声设备、加装基础减振等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

排污口规范化设置

北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）、《环境

图形标准排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2

－1995）




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
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内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	治理措施
	预期治理效果

	大气污染物
	实验室废气
	非甲烷总烃、甲醇、其他B类物质
	采用活性炭吸附装置处理后经1根45m高排气筒排放
	达标排放

	水污染物
	生活污水、实验室洗涤废水、厌氧氨氧化实验废水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮
	依托国检集团综合实验楼现有污水处理设施处理后，排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂
	达标排放

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一处理
	符合国家与北京的有关规定

	
	危险废物
	废实验耗材
	暂存于国检集团现有危废暂存间，定期交由危废处理资质单位进行处置
	

	
	
	实验废液
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	噪声
	本项目主要噪声源为风机等设备的运行噪声，噪声源强为60~70dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减振等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，对周围声环境影响较小。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，利用已建成房屋进行建设，施工期主要为设备的安装摆放等，对生态环境影响较小。


结论与建议

	一、结论

1、建设项目概述

本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层。项目建成后为北京交通大学提供联合试验场地，建设完成后主要研究典型工业废水处理与系统节能降耗方向，智慧交通环境污染控制关键技术开发与管理方向，催化新材料、新技术开发与应用方向和现代分析测试新技术开发与应用，年试验次数约为2000次。本项目总投资为350万元，其中环保投资为25万元，预计2021年3月投产。
2、产业政策、选址符合性

（1）国家及地方产业政策的相符性

本项目为实验室建设项目，主要从事科研实验，为专业技术服务业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年8月27日国家发展改革委 第29号令）和《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于指导目录中“鼓励类、限制类及淘汰类”，为“允许类”建设项目。根据《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）>的通知》（京政办发［2018］35号），本项目不在其禁止和限制目录中，本项目建设符合国家和地方的产业政策。
（2）选址符合性
本项目位于北京市朝阳区管庄东里1号中国建材研究院内国检集团综合实验楼2层，现有房屋产权单位为中国建筑材料科学研究总院，土地用途为科研、设计、住宅。本项目为科研类项目，因此，本项目选址合理。

3、环境质量现状结论

（1） 环境空气质量现状
项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据北京市生态环境局2020年4月27日发布的《2019年北京市生态环境状况公报》。朝阳区2019年SO2的年均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM2.5、NO2、PM10均不能满足二级标准，超标倍数分别为0.229、0.025、0.014。因此2019年项目所在区域为环境空气质量不达标区。

（2） 地表水环境质量现状
距离项目最近的地表水体为南侧约1.3km处的通惠河下段。根据北京市生态环境局网站公布的2020年1月~12月发布的数据，通惠河下段在22020年1月~12月期间的水质状况均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类要求，水质状况总体良好。

（3） 地下水环境质量现状

项目所在地地下水环境质量基本满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。本项目不在地下水源防护区内。

（4） 声环境质量现状
本项目声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求，本项目所在区域的声环境良好。
4、运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

本项目废气采用一套活性炭吸附装置处理后经45m高排气筒排放，活性炭吸附装置对挥发性有机物的去除效率可以达到90%，经处理后废气污染物排放浓度均满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求，对周边环境以及环境保护目标影响较小。
（2）水环境影响分析结论

本项目产生的废水排入国检集团综合实验楼现有污水处理设施，经市政管网排入高碑店污水处理厂。各污染物浓度均满足北京地方标准《污水综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3排入公共污水处理设施的水污染物排放限值，可以达标排放，对周围环境影响很小。
（3）声环境影响分析结论

本项目主要噪声源为风机、空调机组等设备的运行噪声，噪声源强为60~70dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，对周围声环境影响较小。
（4）固体废物影响分析结论

本项目的固体废物生活垃圾和危险废弃物。

对于生活垃圾，集中收集后，由环卫公司统一清运。建设单位加强垃圾分类管理，定时定点集中清运、消纳；对于危险废物，暂存于国检集团现有危废暂存间，定期交由有北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处理。所产生的固体废物不会对外界环境产生二次污染。

综上，本项目运营期间产生的固体废物处理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）等国家及北京市的有关规定；生活垃圾处置满足《北京市生活垃圾管理条例》（自2020年5月1日起施行）的有关规定；危险废物的收集、管理、储存能满足《北京市危险废物污染环境防治条例》（自2020年9月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》和《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368-2016）的有关规定
2、 评价总结论

综上所述，本项目符合国家和北京市产业政策，选址合理可行；严格按照“三同时”制度进行项目建设和管理、落实本报告提出的各项污染控制措施，废气、废水及噪声可以达标排放，固体废物合理处置。在此前提下，该项目的建设对环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目是可行的。

三、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

1、建议建设单位要提高环境保护意识，严格执行“三同时”制度；

2、提高环境保护意识，加强环境管理。加强对工作人员的环保宣传教育，不断提高环保意识，保证各项环保政策和措施的落实；

3、对可能产生挥发性有机物的药品柜、通风橱等的废气，做到应收尽收，采取完善的废气收集处理措施；

4、因本项目产生的危险废物和废水均依托国检集团现有设施进行暂存、处理，因此建设单位应与国检集团相关部门建立良好沟通协调渠道，建立相关管理制度，确保环保治理设施稳定运行和本项目所排污染物得到妥善助理处置。


	预审意见：
                                           公 章

   经办人                              年     月     日

	下一级环境保护主管部门审查意见：

公 章

 经办人                                  年    月    日

	审批意见：

                                             公  章

经办人：                             年    月    日



附图1  项目地理位置图
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附图2-1  项目周边关系图
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附图2-2  项目周边关系图
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附图3  项目平面布置示意图
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附图4  项目与依托的危险废物暂存间的位置关系
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附图5  项目与北京市生态保护红线关系位置图
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