[bookmark: _Toc20990790]重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台项目-软硬件采购公开招标公告
  
为确保重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台项目-软硬件采购的采购，拟对下述设备与软件进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。
1. 招标条件：
本项目已由相关审批部门批准，项目资金来源为自有资金1724万元（招标控制价），其中01包：1580.00万元；02包：48万元；03包：96万元。招标人为中国国检测试控股集团股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
2. 项目概况和招标范围：
1） 项目概况：
01包：信息化硬件设备；
02包：能效检测设备；
[bookmark: _GoBack]03包：碳标签服务软件开发。
2） 招标范围：本项目划分为3个标段。
3. 投标人资格要求：
1） 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
2） 本项目不接受联合体投标；
3） 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4） 投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单；
5） 投标人必须向招标机构购买招标文件、登记备案，未向招标代理机构购买招标文件、登记备案的潜在投标人均无资格参加投标；
6） 本项目接受进口产品；
7） 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。
4. 招标文件的获取：
1） 获取时间：即日起至2023年3月21日，每天9:00-12:00、13:00-17:00（北京时间、节假日除外）。
1 获取方式：招标文件人民币800元/包。投标人购买招标文件时须同时提供：投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；
2 投标人法定代表人授权书或单位介绍信（加盖公章）；
3 投标人经办人身份证复印件（原件备查）；
2） 投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发至邮箱zhangchao@beijingtest.com）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

开户人名称：国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京政达路支行
开户账号：0200014419200098141
5. 投标文件的递交：
1） 递交截止时间：2023年4月4日10时30分
2） 递交方式：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼8层第2会议室递交纸质文件
6. 开标时间及地点：
1） 开标时间：2023年4月4日10时30分
2） 开标地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼8层第2会议室
7. 其他：
1） 招标内容：重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台项目-软硬件采购
2） 招标编号：BJSD23G010001/01-03
3） 交货周期：01包：自签订合同之日起60日内完成设备供货及安装并通过验收；02包：自签订合同之日起60日内完成设备供货及安装并通过验收；03包：自签订合同之日起30日内完成开发并通过验收。
4） 实施地点：招标人指定地点
5） 采购需求：



	包号
	
序号
	名称
	数量
	单位

	01
	1
	抗DDOS（外网互联区）
	2
	套/件

	
	2
	互联网出口交换机（外网互联区）
	2
	套/件

	
	3
	互联网出口防火墙（外网互联区）
	2
	套/件

	
	4
	WEB应用防火墙（外网互联区）
	2
	套/件

	
	5
	入侵防御（外网互联区）
	2
	套/件

	
	6
	公共服务交换机（外网互联区）
	2
	套/件

	
	7
	border交换机（外网互联区）
	2
	套/件

	
	8
	云防火墙（外网互联区）
	2
	套/件

	
	9
	spine交换机（核心交换区）
	2
	套/件

	
	10
	存储核心交换机（核心交换区）
	2
	套/件

	
	11
	管理核心交换机（核心交换区）
	2
	套/件

	
	12
	业务TOR交换机（业务区）
	2
	套/件

	
	13
	存储TOR交换机（业务区）
	2
	套/件

	
	14
	管理TOR交换机（业务区）
	2
	套/件

	
	15
	计算服务器（业务区）
	16
	套/件

	
	16
	安全资源服务器（业务区）
	2
	套/件

	
	17
	人工智能GPU服务器（业务区）
	4
	套/件

	
	18
	人工智能服务平台（业务区）
	1
	套/件

	
	19
	裸金属服务器（业务区）
	4
	套/件

	
	20
	管理防火墙（管理区）
	2
	套/件

	
	21
	日志审计（管理区）
	1
	套/件

	
	22
	堡垒机（管理区）
	1
	套/件

	
	23
	漏洞扫描（管理区）
	1
	套/件

	
	24
	数据库审计（管理区）
	1
	套/件

	
	25
	态势感知（管理区）
	1
	套/件

	
	26
	态势感知探针（管理区）
	1
	套/件

	
	27
	管理TOR交换机（管理区）
	2
	套/件

	
	28
	云管理服务器（管理区）
	4
	套/件

	
	29
	带外管理接入交换机（管理区）
	2
	套/件

	
	30
	存储服务器（存储区）
	6
	套/件

	
	31
	存储接入交换机（存储区）
	2
	套/件

	
	32
	存储管理交换机（存储区）
	2
	套/件

	
	33
	本地备份一体机（存储区）
	2
	套/件

	
	34
	异地备份一体机（存储区）
	2
	套/件

	
	35
	软件授权及接口开发
	1
	套/件

	
	36
	云平台驻场
	1
	套/件

	
	37
	网络驻场
	1
	套/件

	
	38
	主机驻场
	1
	套/件

	
	39
	等保咨询测评服务
	1
	套/件

	
	40
	公有云服务
	1
	套/件

	
	41
	其他（备用计算机配件等）
	1
	套/件

	02
	1
	温湿度计
	2
	套/件

	
	2
	照度计
	2
	套/件

	
	3
	手持式红外线气体分析器
	1
	套/件

	
	4
	二氧化碳气体检测仪
	1
	套/件

	
	5
	超声波流量计1
	2
	套/件

	
	6
	超声波流量计2
	1
	套/件

	
	7
	超声波流量计3
	1
	套/件

	
	8
	电能质量分析仪1
	4
	套/件

	
	9
	电能质量分析仪2
	1
	套/件

	
	10
	电能质量分析仪3
	1
	套/件

	
	11
	超声波测厚仪
	3
	套/件

	
	12
	温度记录仪
	6
	套/件

	
	13
	智能温湿度记录仪
	6
	套/件

	
	14
	激光测距仪
	2
	套/件

	
	15
	风速仪
	1
	套/件

	
	16
	工业测温枪
	1
	套/件

	
	17
	红外热像仪
	1
	套/件

	03
	1
	碳标签服务软件开发
	1
	/



注：投标人可以对本项目中的一个包进行投标，也可同时对多个包进行投标，但必须针对每一包中的所有内容进行投标，不允许拆分投标。
02包简要技术要求描述：
	序号
	货物名称
	简要技术要求

	1
	温湿度计
	1、内置湿度探头，测量空气湿度和温度
2、NTC测量范围 -10 ~ +60 °C
测量精度等于或优于±0.5 °C
分辨率等于或优于0.1 °C
3、Type K(NiCr-Ni)测量范围-200~+1370°C
4、分辨率等于或优于0.1 °C
5、湿度测量范围0 ~ 100 %RH
6、测量精度±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH)
7、分辨率等于或优于0.1 %RH
8、测量速率 2/s
9、操作温度-20 ~ +50 °C
10、具备自动关机功能
11、配备背光显示屏

	2
	照度计
	1、测量范围：自0.01 Lux至200,000Lux
2、显示：3-1/2位LCD显示
3、过载显示：最高位数" 1 " 显示
4、分辨率等于或优于：0.1 Lux
5、准确度等于或优于：±3% rdg ±0.5% f.s. (<10,000 Lux) ±4% rdg ±10 dgt (>10,000 Lux)(以色温2856 K 标准平面灯校正)
6、光谱反应：符合CIE photopic (视觉函数)标准
7、光谱准确性等于或优于：f ’1 ≦6%
8、余弦反应等于或优于：f ’2 ≦2%
9、重复测试：±2%
10、温度特性：±0.1%/℃
11、取样率等于或优于：2.0次/秒
12、感光体： 光二极管附滤光镜片
13、操作温湿度：0℃~40℃(32℉~104℉), 0~70% RH

	3
	手持式红外线气体分析器
	1、测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）
2、采样方式：内置泵吸式
3、测量范围：0～0.500%或0～1.000%
4、分辨率等于或优于：0.001%
5、重复性：≤1% 满刻度
6、零点漂移：≤±2% 满刻度/h
7、跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h
8、线性偏差：≤±2% 满刻度
9、温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃
10、一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度
11、预热时间：≤10min
12、响应时间：t0～t90≤15s
13、流量范围：（0.5～1.0）L/min
14、供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池

	4
	二氧化碳气体检测仪
	1、传感器类型：双波长NDIR（非扩散红外法）
2、范围：0～5000ppm
3、精度：读数的± 3.0％或± 50ppm，取其较大值
4、分辨率等于或优于：1ppm
5、响应时间：20s

	5
	超声波流量计1
	1、适用流体：超声波可透过的均质液体
水、热水、蒸馏水、酒精、牛奶、乙醇等
2、适用管道材质：钢管，不锈钢管，铸铁管，聚氯乙烯管，FRP管，铜管 铝管、丙烯管或已知声速的材质
3、管道内径：Φ13mm～φ1200mm（2组检测器）配套磁力架FSSC-ULF-C1
4、被测流体温度：-40～120℃
5、流速测量量程：0～±32m/s(最小±0.3m/s)
6、测量精度：±1.0% of rate(根据流速而定)
7、响应速度：1秒
8、热量测量：可通过温度输入进行热量测量,可简单进行制冷制热的能量管理。
9、测量原理：传播时间差法
10、液晶显示：带背光彩色LCD240×320点阵
11、串行通信：USB端口
12、模拟量输出信号DC4～20mA(1点)
13、模拟量输入信号DC4～20mA/DC1～5V(2点)
14、电源电压：内置电池(充足电状态可连续工作12小时)
15、变换器结构：IP64
16、SD存储卡：数据记录支持8G SD存储卡

	6
	超声波流量计2
	1、安装管道的内径 (mm)：f13~f300
2、流体温度：-40~100°C
3、周波数 (MHz)：2
4、信号线：专用同轴电缆
5、连 接 方 法：
变换器侧 专用连接器 
6、检测器侧 FSSE ：压接端子 
7、其它 ：BNC 连接器
8、环 境 温 度： -20~+60°C
9、环 境 湿 度：
FSSE 100%RH 以下 
其它 90%RH 以下

	7
	超声波流量计3
	1、安装管道的内径 (mm)：f50~f1200※1 
2、流体温度：-40~120°C
3、周波数 (MHz)：1
4、信 号 线：专用同轴电缆
5、连 接 方 法：
变换器侧 专用连接器 
6、检测器侧 FSSE ：压接端子 
7、其它 ：BNC 连接器
8、环 境 温 度： -20~+60°C
9、环 境 湿 度：
FSSE 100%RH 以下 
其它 90%RH 以下

	8
	电能质量分析仪1
	1、测量所有三个相位
2、自动捕获和记录电压、电流、功率、功率因数、电能及相关值.
3、可在仪器上查看本地的数据
4、直接从测量电路给仪器供电
5、安全级别： 600 V CAT IV/1000 V CAT III
6、AUX 1&2：输入0~10 v直流模拟信号，可以测量温度、压力、空气流量等
7、彩色触摸屏： 在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析和数据检查
主要的技术指标：
8、电压：量程1000 V 分辨率0.1 V 准确度±(0.2% + 0.01%)
9、直接输入电流：量程150 A/1500 A 分辨率 0.1 A/1 A准确度±(1% + 0.02%)
10、频率：量程42.5 Hz 至 69 Hz 分辨率0.01 Hz 准确度±(0.1%)
11、辅助输入：量程±10 V 直流 分辨率0.1 mV 准确度±(0.2% + 0.02%)
12、电压最小值/最大值：量程1000 V 分辨率0.1 V 准确度±(1% + 0.1%)
13、电压 THD：量程1000% 分辨率0.1% 准确度±0.5
14、电流 THD：量程1000% 分辨率0.1% 准确度±0.5
15、数据采集分辨率：不低于16 位同步采样
取样频率：50/60 Hz 时为 10.24 kHz，与电源频率同步
16、输入信号频率：50/60 Hz（42.5 至 69 Hz）
17、接线方式类型：1-φ，1-φ IT，分相，3-φ delta，3-φ wye，3-φ wye IT，3-φ wye 平衡，3-φ Aron/Blondel（两表法），3-φ 开脚delta，仅电流（负载分析）

	9
	电能质量分析仪2
	1、电压输入：4 路，量程：1000V，电流输入：4路，柔性电流探头量程：1500A，可选配其他量程
2、测量精度：标称电压的 0.1 %，符合IEC 61000-4-30 A 类标准，第三版
3、分辨率：不低于24 位同步采样
4、采样率等于或优于:80kS/s
5、带宽:DC~30KHz或优于
6、测量谐波及间谐波次数：0～50次（依据IEC61000-4-7标准，高于或低于50次谐波均视为不符合标准）、高频谐波2-9KHz、超谐波9-30KHz
7、输入电源频率：直流，50/60 Hz±15 %（42.5 Hz-57.5 Hz、51 Hz-69 Hz）
8、具有2个AUX接口，支持非电量信号接入，DC±10V，DC-1000V

	10
	电能质量分析仪3
	1、自动捕获和记录电压、电流、功率、功率因数、电能及相关值.
2、可在仪器上查看本地的数据
3、直接从测量电路给仪器供电
4、安全级别： 600 V CAT IV/1000 V CAT III
5、AUX 1&2：输入0~10 v直流模拟信号，可以测量温度、压力、空气流量等
6、彩色触摸屏： 在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析和数据检查
主要的技术指标：
7、电压：量程1000 V 分辨率0.1 V 准确度±(0.2% + 0.01%)
8、直接输入电流：量程150 A/1500 A 分辨率 0.1 A/1 A准确度±(1% + 0.02%)
9、频率：量程42.5 Hz 至 69 Hz 分辨率0.01 Hz 准确度±(0.1%)
10、辅助输入：量程±10 V 直流 分辨率0.1 mV 准确度±(0.2% + 0.02%)
11、电压最小值/最大值：量程1000 V 分辨率0.1 V 准确度±(1% + 0.1%)
12、电压 THD：量程1000% 分辨率0.1% 准确度±0.5
13、电流 THD：量程1000% 分辨率0.1% 准确度±0.5
14、数据采集分辨率：16 位同步采样或优于
15、取样频率：50/60 Hz 时为 10.24 kHz，与电源频率同步
16、输入信号频率：50/60 Hz（42.5 至 69 Hz）
17、接线方式类型：1-φ，1-φ IT，分相，3-φ delta，3-φ wye，3-φ wye IT，3-φ wye 平衡，3-φ Aron/Blondel（两表法），3-φ 开脚delta，仅电流（负载分析）

	11
	超声波测厚仪
	1、测量范围：0.75-300mm(钢)
2、显示分辨率等于或优于：0.01mm
3、测量误差：0.75mm～10 mm 时±0.04mm；>10mm 时±0.4%H
4、测量频率：7.5MHz /5MHz/2MHZ   
5、声速范围：1000-9999m/s
显示：128*64 LCD显示，带冷光源照明显示
6、工作电压：3*1.5V

	12
	温度自记仪
	1、温度测量范围：-50°C 到 +1000°C
2、测量精度：±0.5 °C (-50 ~ +70 °C) ±1 Digit
±0.7 %测量值 (+70.1 ~ +1000 °C) ±1 Digit
3、分辨率等于或优于：0.1 °C
4、电池电量耗尽或更换电池时自动备份测量数据
5、通过 SD 卡传输测量数据
6、超出限制时相应显示
7、操作温度：-20 ~ +55 °C
8、防护等级等于或优于：IP65
9、通道：2 外置
10、标准EU指令： 2014/30/EU; 2011/65/EU
11、测量频率：10 s - 24 h
12、存储量：1,000,000 个测量值

	13
	温湿度记录仪
	1、测量参数：一路温度，一路湿度
2、测量范围：温度：-40℃~100℃  湿度：0~100%RH
3、传感器 温度：NTC、湿度：霍尼韦尔
4、分辨率 温度：0.1℃、湿度：0.1%RH
5、温度精度：±0.2~0.5℃
6、湿度精度：±2~3%RH
7、记录容量：可自动记录16000~33000组数据
8、记录间隔：2秒~24小时任意可调
9、启动方式：立即启动/定时启动/手动启动
10、停止方式：存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止
11、通讯方式：USB线
12、按键功能：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录
13、带查看键：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值
14、应用软件：简体中文、英文
15、报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示
16、电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示

	14
	激光测距仪
	1、典型测量精度： ± 1.5mm
2、测距范围： 0.2–60m
3、测量单位： m, ft, in
4、数据接口： 智能蓝牙
5、防护等级： IP54 (防水防尘)
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	风速仪
	1、显示屏：双显 4 位液晶显
2、风速测量：单位m/s（米/秒）、量程：0.40至25.00 m/s、分辨率： 0.01 m/s、3、精度：满刻度的±2% 
单位： ft/m（英尺/分）、量程：
80至4900 ft/m、分辨率：1 ft/m、精度：满刻度的±2% 
4、风量测量：
单位：CMS（立方米/秒）、量程 ：0.01至99.99m3/s、分辨率： 0.01、精度： 0至9.999m2
单位：CFM（立方英尺/分）量程： 1至9999ft3/m分辨率：1.0、精度：0至9.999ft2
5、风温：
量程：0℃至50℃(32℉至122℉）
、分辨率：0.1℃/℉ 、精度：±0.8℃(1.5℉)
6、数据保持：锁定所显示读数
7、传感器：风速/风量传感器：常规角向叶轮臂，采用润滑滚珠轴承。
8、风温传感器：精密热敏电阻 最小值/最大值存储记录和查看最小读数和最大读。
9、平均读数存储：单点（最长 2 小时）或多点（最多 8 个读数）
10、自动关机：20 分钟后进入睡眠模式
11、工作湿度：最高 80 % 相对湿度
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	工业测温枪
	1、激光瞄准：双激光
2、温度量程:400 至 2000ºC (752 至 3632ºF) 
3、精度: ±(0.5%读数 +1ºC) (<2700ºC/4892ºF) 
4、重复精度:±(0.3%或读数±1ºC) 
5、响应时间等于或优于:40 mSec 
6、响应波长等于或优于:1.6μm
7、发射率: 0.10~1.00 
8、工作温度: 0 至 50ºC (32 至 120ºF) 
9、相对湿度：10 至 90%, RH，无凝结@ 30ºC (86ºF) 
10、距离系数(D:S): 250:1
11、温度显示:ºC或ºF(可选) 
12、显示分辨率:低于1000ºC：0.1ºC 
13、数字输出:USB 2.0和Bluetooth
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	红外热像仪
	1、配备标准镜头的IFOV（空间分辨率）： 不大于0.93 mRad
2、红外探测器像素等于或大于： 640 x 480
3、温度测量范围：-20 °C 至 +650 °C ，需满足连续不间断测量
4、精度：±2 °C 或 2% （取较大数值）
5、热灵敏度 (NETD)： ≤0.075 °C(75 mK)，目标温度 30°C
6、最小焦距距离：不大于15 厘米（大约6 英寸）
7、视场角：34 °x 24 °或优于
8、对焦方式：手动&自动
9、激光自动对焦：支持，并可获得始终对焦的清晰图像。
10、具备激光测距仪功能：计算到目标的距离以获得精确对焦的图像，并在屏幕上显示此距离
11、触摸屏：3.5 英寸（横向）640 x 480 LCD
12、内置数码相机 ( 可见光 ) 不低于500 万像素 
13、存储系统：不少于主机机身内置 4 GB 存储器和外置32 GB 微型 SD 卡，支持USB存储 
文件格式图像 非辐射 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射 (.is2) 图像
可通过 HDMI 连接至 TV 监视器；
14、标准调色板：铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金属色、灰度、反灰度 
15、跌落：工程设计可承受 2 米跌落 
标配两块锂离子智能电池组，通过五格 LED 显示来指示电量水平
16、整套仪器设备需原装进口
17、电池使用时间：3-4 小时/ 电池（视具体设置和使用情况，实际工作时间可能不同）
18、红外光谱带：7.5 μm 至 14 μm（长波）
19、工作温度：-10 °C 至 +50 °C（14 °F 至 122 °F）
20、存放温度：-20°C 至 +50°C（-4°F 至 122°F），无电池
21、相对湿度：10 % 至 95% 非冷凝




6） 本项目的招标公告仅在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。
7） 本项目评标方法和标准：综合评估法，总分100分。
8） 购买招标文件联系人及联系方式：张超  18511707856
8. 监督部门：中国建筑材料科学研究总院有限公司
9. 联系方式：
招标人名称：中国国检测试控股集团股份有限公司
地址：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
联系人：张皓晨
电话：13311200932
电子邮箱：zhanghaochen@ctc.ac.cn

招标代理机构名称：国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司
地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）303幢5层503
联系人：张超
电话：18511707856
电子邮箱：zhangchao@beijingtest.com 

国检测试控股集团北京生态环境保护技术研究院有限公司
2023年3月14日

