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中国国检测试控股集团股份有限公司检测委托合同单
国家建筑材料测试中心（钢筋原材、焊（连）接检测）
委托编号：                                                  
	*委托单位
	

	生产单位
	

	工程名称
	
	使用部位
	

	*样品名称
	□热轧带肋钢筋 □热轧光圆钢筋 □钢筋机械连接接头 □钢筋焊接接头 □其它：

	*牌号等级
	□HRB400 □HRB500 □HRB400E □HRB500E □HPB300   □其他：

	*直径（mm）
	
	*样品数量
	

	接头等级
	□I□II□其它：
	接头种类
	□滚轧直螺纹   □套筒挤压   □其它:
□电渣焊  □单面搭接焊  □ 双面搭接焊  □闪光对焊  

	原材编号
	
	
	

	操 作 人
	
	检验类型
	□进场检验  □调直后检验  □现场检验  □工艺检验

	试件编号
	
	批号
	

	*检测依据
	钢筋原材
	钢筋机械连接
	钢筋焊接

	
	□GB/T 28900-2022 □GB 1499.1-2024
□GB/T 21839-2019 □GB 1499.2-2024
□其他：
	□JGJ 107-2016附录A
□其他：
	□JGJ/T 27-2014
□其他：

	*检测项目
	□屈服强度       □弯曲试验
□抗拉强度       □重量偏差
□断后伸长率     □反向弯曲（牌号带E）
□最大力总伸长率  □其他：
	□极限抗拉强度
□单向拉伸残余变形
□其他：
	□抗拉强度
□弯曲
□其他：

	*判定依据
	□GB 1499.1-2024；□GB 1499.2-2024；□JGJ 107-2016；□JGJ18-2012；
□其他：

	检测类别
	□ 委托检测    □ 抽样检测    □ 型式检验

	是否同意分包
	□是      □否
	分包项目是否合出报告
	□是     □否

	*报告类型
	□电子报告  □纸质报告
	*报告语种及纸质报告份数
	□中文   份   □英文   份 

	纸质报告提交方式
	□自取     □邮寄
	*检测后剩余样品处理要求
	□取回   □中心处理  

	报告邮寄地址
	

	备注(需说明事项)
	

	说    明
	1、以上信息由委托方填写，*项为必填项；委托人应对其提供的资料、信息和样品的真实性和准确性负责。检测单位对检测结果的准确性负责，保护委托单位的机密和所有权。
2、本单一式两联，第二联为客户取报告凭证；若本单内容有变动，请委托单位填写《检测信息变更/中止检测申请表》。
[bookmark: OLE_LINK1]3、报告进度查询及电子报告下载说明：登录客户在线服务平台（http://www.ctc-online.cn），点击“我的订单”-“进行中的订单”，查询预计完成日期信息。在“已完成的订单”中点击蓝色报告编号下载电子报告。
4、送样检测我中心仅对收样负责。若对检测结果有异议，请在报告发出后15个工作日内提出。
5、若因委托方原因需要更改检测报告，请在报告发出后1年内提出，逾期不再受理。
6、委托方要求取走剩余样品时，请在报告发出后20个工作日内取回，逾期剩余样品中心将统一处理；样品领取后不再受理异议申诉。

	*委托人（签名）
	
	*联系电话(手机)
	
	*邮箱
	

	样 品 状 况
	□满足检测要求  □样品有缺陷
	检测费用（元）
	

	收样人（签名）
	
	收样日期
	年    月    日 

	取报告人（签名）
	
	取报告日期
	年    月    日 



地址：北京市朝阳区管庄东里1号检验认证大楼     业务接待电话：400-010-0010、（010）51167681        业务咨询QQ：993124602
线上服务平台：http://www.ctc-online.cn             微信公众号：国检集团客户服务中心             业务咨询邮箱：ywjd@ctc.ac.cn
收款人：中国国检测试控股集团股份有限公司       汇款账号：0200 0068 0901 4437 256                 开户行：工行北京管庄支行
发布日期：2025年03月26日                                                               实施日期：2025年03月26日
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