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               委托方：  （公章） 
填写日期：         年      月      日



中国国检测试控股集团股份有限公司

需递交的申请资料及说明

一、本申请书适用于建筑安全玻璃CCC认证换版申请，申请方应如实填写本申请书有关表格，若不够，可复印后填写。
二、申请换版证书信息列表；
三、满足《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》附件6《工厂质量保证能力要求》的现行有效的质量手册（有效版本）、程序文件清单；必要时提供《工厂质量保证能力要求》与现行生产企业质量管理文件对应表；
在填写本表时，如有任何疑问，请致电 010-51167395/7396。
有关资料可从CTC网站（网址：www.ctc.ac.cn）下载。

线上申请：https://rz.ctc.ac.cn/ctcrz/regLogin




企业声明



中国国检测试控股集团股份有限公司：

我受法定代表人委托，已经通读并理解贵机构公开文件的所有条款，我单位已按照新版规则有效运行质保体系，已完成新规则要求的内审、产品一致性检查自查等换版准备工作。申请认证产品符合《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》（CNCA-C13-01:2026）相关标准要求。经确认，本申请书填写的所有信息真实、有效。在获得新版认证证书后我单位将始终遵守认证的有关规定，确保日常生产的认证产品的组成结构和关键原材料与本申请一致并按时接受年度监督审核、提供评价所需的信息。

申请单位代表（签字） ：
日期：
（单位公章）



申请换版证书信息列表

	
序号
	认证单元
	证书编号
	备注

	1
	普通钢化玻璃
	
	

	
	普通钢化玻璃
	
	

	
	装饰钢化玻璃
	
	□釉面钢化

	
	
	
	□磨砂钢化 □喷砂钢化
□压花钢化 □刻花钢化
□蒙砂钢化 □其他

	
	装饰钢化玻璃
	
	按认证机构要求进行拆分

	
	钢化夹层玻璃
	
	耐热性：L类 S类

	
	钢化夹层玻璃
	
	耐热性：L类 S类

	
	普通夹层玻璃
	
	耐热性：L类 S类

	
	太阳能用光伏夹层玻璃
	
	耐热性：L类 S类
按既有证书信息换版

	
	太阳能光伏组件封装用钢化玻璃
	
	平板玻璃  

	
	
	
	压延/压花玻璃

	
	U型钢化玻璃
	
	最大长度：   mm；槽宽：   mm；翼高：   mm ；最小邻边夹角：  °

	
	安全中空玻璃
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：1.证书编号必填，表格不够可复印；
    2.未确认的信息的证书默认按照新规则及相关要求处置。
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