各楼层功能及装修内容说明
一层平面：
1、墙材检测部：传热系数检测室、抗震吊支架疲劳试验室、铺地材料试验室、制品单体燃烧试验装置、蒸压加气板力学测试装置。

2、新型材料检测部：玻璃霰弹和落球冲击试验室、隔墙冲击和龙骨试验室。

3、工程材料检测部和水泥检测部：力学、井盖及水泥包装袋检测室。

4、其它：入口门厅及收样室、样品制备间、样品室、楼梯电梯间、升降平台。

表1  一层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	一层
	墙材检测部
	传热系数检测室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	抗震吊支架疲劳试验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	铺地材料试验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	制品单体燃烧试验装置
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	蒸压加气板力学测试装置
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	新型材料检测部
	玻璃霰弹和落球冲击试验室
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	
	隔墙冲击和龙骨试验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	工程材料检测部和水泥检测部
	力学、井盖及水泥包装袋检测室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	其它
	样品制备间
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	样品室（2间）
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	信报室
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	
	资料室
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	
	电梯间
	地砖地面
	墙砖
	石膏板

	
	
	收样室
	地砖地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料


二层平面：

1、墙材检测部：盐雾实验室、导热系数检验室、力学实验室、成型室、泛霜实验室、抗冻检验室、耐磨实验室、干燥实验室、碳化干燥检验室、环保处理设

备室。

2、工程材料检测部：混凝土、砂浆试验室、工程样品间、养护室（相对湿度90%以上）。

3、其它：楼梯电梯间、升降平台、卫生间。
表2  二层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面


	二层
	墙材

检测部
	盐雾实验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	导热系数检验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	力学实验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	成型室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	泛霜实验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	抗冻检验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	耐磨实验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	干燥实验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	碳化干燥检验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	环保处理设备室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	工程材料检测部
	混凝土、砂浆试验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	工程样品间
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	养护室
	防滑地砖地面
	墙砖
	铝合金方板

	
	其它
	电梯间
	砼硬化地面
	涂料
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	卫生间
	防滑地砖地面
	墙砖
	铝合金方板

	
	
	走廊
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板


三层平面：

1、新型材料检测部：涂料检测室、石膏粉检测室、石膏板力学室、陶瓷玻璃检测室、新材环境舱、玻璃交低变室、玻璃耐辐照等试验室，新材样品室。

2、建工检测部：建工试验室及设备仓库。

3、其它：楼梯电梯间、升降平台。

表3  三层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	三层
	新型材材料检测部
	石膏及放射性检测室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	石膏粉检测室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	石膏板力学室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	陶瓷玻璃检测室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	新材环境舱
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	玻璃交低变室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	玻璃耐辐照等试验室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	新材样品室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	建工

检测部
	建工试验室及设备仓库
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	其它
	电梯间
	砼硬化地面
	涂料
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	走廊
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板


四层平面：

1、四层为预留实验室，考虑到未来新检测业务目前无法确定，实验室的大小、环境、设施不能确定，为免造成不必要的浪费，除楼梯间、升降平台外其它暂不装修。

表4  四层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	四层
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料


五层平面：

1、主要功能用房：大会议室、小会议室、档案室、办公用品仓库。

2、其它：楼梯电梯间、卫生间、走廊。

3、其余部分（备用间1、2）简单装修。

表5  五层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	五层
	
	大会议室
	地砖地面
	墙纸
	石膏板

	
	
	小会议室
	地砖地面
	墙纸
	矿棉板

	
	
	档案室
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	
	办公用品仓库
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	
	电梯间
	地砖地面
	墙砖
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	卫生间
	防滑地砖地面
	墙砖
	铝合金方板

	
	
	走廊
	地砖地面
	涂料
	矿棉板


六层平面：

1、主要功能用房：总经理室、副总经理室2间、综合管理部、财务资产部、水泥检测部、墙材检测部、工程材料检测部、建工检测部、新型材料检测部、认证评价部、员工办公室（52人）。

2、其它：楼梯电梯间、卫生间。

表6  六层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	六层
	
	总经理室
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	副总经理室2间
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	综合管理部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	财务资产部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	水泥检测部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	墙材检测部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	工程材料检测部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	建工检测部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	新型材料检测部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	认证评价部
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	员工办公室（52人）
	地砖地面
	涂料
	涂料

	
	其它
	电梯间
	地砖地面
	墙砖
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	卫生间
	防滑地砖地面
	墙砖
	铝合金方板

	
	
	走廊
	地砖地面
	涂料
	矿棉板


七层平面：

1、水泥检测部：成型室、水泥放射性检测室、养护室、破型室、比表面积室、标准砂室、水泥样品室、校准实验室、沸煮箱室、压蒸釜室。

2、其它：楼梯电梯间、走廊。

3、其余部分简单装修。
表7  七层装修一览表

	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	七层
	水泥检测部
	成型室
	砼硬化地面
	涂料（1.5米以下为墙砖）
	矿棉板

	
	
	水泥放射性检测室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	养护室
	防滑地砖地面
	墙砖
	涂料

	
	
	破型室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	比表面积室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	标准砂室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	水泥样品室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	校准实验室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	沸煮箱室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	压蒸釜室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	其它
	电梯间
	地砖地面
	涂料
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	走廊
	地砖地面
	涂料
	矿棉板


八层平面：

1、水泥检测部：化学分析室、天平室、氯离子碱含量检测室、仪器分析室、高温炉室（高温炉室需要增设烟雾报警器）。

2、墙材检测部：燃烧性能测试室。

3、工程材料检测部：防水卷材检测室（高低温拉力、老化）。

4、其它：化学品仓库、废液仓库、楼梯电梯间、卫生间（化学品仓库需要增设烟雾报警器和监控）。
表8  八层装修一览表
	楼层
	所属部门
	房间名称
	地面
	墙面
	顶面

	八层
	水泥

检测部
	化学分析室
	地砖地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	天平室
	地砖地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	氯离子碱含量检测室
	地砖地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	仪器分析室
	地砖地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	高温炉室
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	墙材

检测部
	燃烧性能测试室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	工程材料检测部
	防水卷材检测室
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	其它
	电梯间
	砼硬化地面
	涂料
	石膏板

	
	
	楼梯间
	花岗岩地面
	涂料
	涂料

	
	
	卫生间
	防滑地砖地面
	墙砖
	铝合金方板

	
	
	走廊
	砼硬化地面
	涂料
	矿棉板

	
	
	化学品仓库
	砼硬化地面
	涂料
	涂料

	
	
	废液仓库
	砼硬化地面
	涂料
	涂料


（卫生间设置在二、五、六、八层，其余楼层不设置）
